2002년도 기능사 일반검정 제 2 회

누설비파괴검사기능사

1. 압력변화누설시험시 공기와 혼합하여 가압매체로 사용하

기 가장 좋은 기체는 ?

가. 수소                  나. 메탄

다. 질소                  라. 일산화탄소

2. 다음 중 누설흐름의 형태에 영향을 주는 것이 아닌 것은?

가. 결함의 크기           나. 결함의 형태

다. 압력차                라. 대기압

3. 다음 중 생성중인 결함(성장하고 있는 결함)을 검출하기에     적당한 비파괴시험은Ｃ

가. 음향방출시험          나. 방사선투과시험

다. 자분탐상시험          라. 기포누설시험

4. 헬륨누설시험 중 후드법에서 용적이 1,000m3인 시험체에

배기속도가 10,000 □/s인 펌프를 연결하였다면 응답시간

은 Ｃ

가. 1초       나. 10초     다. 100초     라. 1000초

5. 1x10-8[ torr] 의 진공압력을 얻기 위해 배기펌프를 연결     하여 배기한 결과 예상보다 많은 시간이 걸렸다. 만약 누설

이 없다고 가정했을 경우 이와 같은 현상이 발생한 이유로     타당한 것은 Ｃ

가. 시스템 내부의 온도 저하

나. outgassing

다. 배기 속도의 증가

라. 대기압의 변화

6. 진공상자법에서 국부 진공도는 최소 몇 초의 시험시간동

안 유지되어야 하는가 ?

가. 10         나. 20        다. 30        라. 40

7. 압력이 일정할 때 일정량의 기체가 차지하는 부피는 온도

가 1 ℃ 변할 때마다 0 ℃때 부피의 1/273씩 변한다는 물리

법칙은 ?

가. 압력의 법칙              나. 보일의 법칙

다. 샤를의 법칙              라. 보일-샤를의 법칙

8. 어떤 압력용기에 압력의 변화는 없고 18 ℃인 기체의 부피

가 1.5배가 되었을 때의 온도는 ?

가. 27.5 ℃                  나. 163.5 ℃

다. 291 ℃                   라. 473 ℃

9. 암모니아누설검사에서 누설이 존재하면 분말의 색깔은 ?

가. 밝은 노란색 →자주색     나. 밝은 노란색 →검정색

다. 밝은 노란색 →청색       라. 밝은 자주색 →노란색

10. 누설검사에 사용되는 온도계중 접촉식 온도계가 아닌 것

은 ?

가. 저항 온도계              나. 유리 온도계

다. 열전도 온도계            라. 색 온도계

11. 색층분석법(가스크로마토그래피법)의 가스농도 측정법의

검지관이다. 연결이 잘못된 것은 ?

가. 비색법 - C6H6             나. 비측용법 - C2H8

다. 측장법 - Cl2, C2H2        라. 측시법 - CH2, Ni(CO)4

12. 할로겐누설시험에 사용되는 추적가스의 종류이다.

화학식이 잘못된 것은 ?

가. R11 - CCl3F           나. R12 - CCl2F2

다. R13 - CClF3           라. R22 -CHCl2F

13. 음향방출누설시험법에서 검출에 영향을 주는 인자가 아닌

것은 ?

가. 음향 감쇄             나. 압력의 차이

다. 유체의 속도           라. 표면 온도

14. 여름철, 주위 대기의 온도가 올라갈 때 할로겐 다이오드

검출기 용기에 담긴 추적자 가스의 압력은 어떻게 변화하

는가 ?

가. 내려간다.             나. 올라간다.

다. 변함없다.             라. 온도 제곱에 비례한다.

15. 할로겐다이오드 검출기 프로브시험에 대한 누출시험 절차

는 공기 또는 불활성기체에 일정 비율의 할로겐이 섞인

유체가 쓰인다. 압축된 공기가 없는 경우, 압축 가스로서

안전하게 이용할 수 있는 것은 ?

가. 산소                  나. 부탄

다. 질소                  라. 프로판

16. 진공상자법 거품검사를 수행하기 전에 우선적으로 교정여

부를 점검하여야 할 것은 ?

가. 조명장치              나. 압력게이지

다. 진공장치              라. 누설탐지액

17. 할로겐누설시험에 사용되는 추적가스로는 가장 보편적으

로 R-12와 R-22가 사용된다. 다음 중 R-12에 대한 설명으

로 틀린 것은 ?

가. 대기중 농도는 0.9이다.

나. 분자량은 약 120.9이다.

다. 21 ℃에서 비중은 1.413kg/m3이다.

라. 대기압에서 끓는 점은 - 29.8 ℃이다.

18. 할로겐을 포함하고 있는 물질을 나타내는 것은 ?

가. 플로인자(FLUORINES)    나. 이너트(INERT)

다. 할라이드(HALIDES)      라. 오존(OZONE)

19. 760[ torrs] 와 동일한 압력은 ?

가. 380 □Hg               나. 760 □Hg

다. 152 □Hg               라. 190 □Hg

20. 거품누설검사에서 가압할 때 사용하지 않는 가스는 ?

가. 질소                   나. 수소

다. 헬륨                   라. 이산화탄소

21. 침투탐상시험에 이용되는 원리를 기술한 것으로 틀린 것

은 ?

가. 침투액을 검사면에 적용하였을 때 검사표면의 갈라진

틈으로 침투액이 침입해 가는 현상은 모세관현상에 의

한 것이다.

나. 적심성이란 액체를 고체표면에 떨어뜨렸을 때 액체가

기체를 밀면서 넓히는 성질을 말한다.

다. 현상제를 검사면에 적용했을 때 침투액은 현상제입자

상호간의 틈으로 모세관 현상에 의해 배어 나온다.

라. 모세관 현상은 틈이 넓고 액체의 점성이 낮을수록 빠

른 속도로 일어난다.

22. 초음파탐상시험법 중 하나로서 시험체의 표면으로부터 지

속시간이 극히 짧은 초음파 펄스를 내부로 전달시켜 시험

체 내부의 결함에 의해 반사되는 초음파를 검출하는 시험

법은 ?

가. 투과법                   나. 공진법

다. 음파법                   라. 펄스반사법

23. 자분탐상시험에서 시험체의 구멍 등으로 통과한 강자성체

에 교류자속을 가함으로써 시험체에 유도전류를 흐르게

하는 자화방법은 ?

가. 축통전법                 나. 직각통전법

다. 전류관통법               라. 자속관통법

24. 다음 중 누설을 발생시키는 결함의 종류가 아닌 것은 ?

가. 균열(crack)              나. 터짐(crevice)

다. 홀(hole)                 라. 라미네이션(lamination)

25. 다음 중 발(기)포누설시험에서 가장 검출되기 어려운 누

설의 형태는 ?

가. 용접부의 끝단에서 발생되는 누설

나. 용접부의 모재에서 발생되는 누설

다. 매우 큰 균열에서 발생하는 누설

라. 핀 홀에서 발생하는 누설

26. KS B 6225에 따라 석유저장 탱크에 대한 누설시험의 설명

으로 옳지 않은 내용은 ?

가. 지붕판의 용접부는 1kgf/cm2[100kPa] 게이지 압력정도

의 공기압으로 검사한다.

나. 개구부 보강재 용접부는 불활성 가스로 압력을 걸어

검사한다.

다. 부상 지붕 배수설비는 3kgf/cm2게이지압 정도의 압력

으로 검사한다.

라. 밑판, 에뉼러 플레이트의 용접부는 비누물을 사용하여         진공에서 검사한다.

27. 고압가스 안전관리법 시행규칙에서 공급자의 의무인 안전

점검중 가스별 점검장비의 조합이 올바른 것은 ?

가. 불연성가스 - 가스누출시험지

나. 가연성가스 - 가스누출검지기

다. 독성가스 - 가스누출검지기

라. 산소 - 가스누출시험지

28. KS B 6230에 의거 다관 원통형 열교환기의 관대 등 보강

판 용접부는 몇 kgf/cm2이하의 공기압으로 발포제를 사용

하여 누설을 조사해야 하는가 ?

가. 0.5        나. 1       다. 1.5      라. 2

29. 고압가스안전관리법 시행규칙의 고압가스 일반제조에 대

한 기술기준 중 시안화수소를 저장할 때 1일 1회이상 충

전용기의 가스 누설검사를 하는데 쓰이는 시험지명은 ?

가. 질산은                나. 브롬

다. 질산구리벤젠          라. 발연황산

30. KS B 6225에서 비파괴시험을 하는 시기와 검사방법이 잘

못된 것은 ?

가. 애뉼러 플레이트 최종 층 용접 후 침투탐상시험을 한

다.

나. 애뉼러 플레이트 용접 종료 후 초음파탐상시험을 한

다.

다. 옆판 맞대기 용접 이음부는 용접종료 후 방사선투과

시험을 한다.

라. 옆판 맞대기 용접 이음부는 용접종료 후 초음파탐상

검사을 한다.

31. KS B 6225에서 밑판, 애뉼러플레이트의 용접부는 비눗물

등을 사용하여 진공에서 누설을 시험한다.이 경우 진공의      값으로 알맞는 것은 ?

가. 대기압보다 낮으면 된다.

나. 대기압보다 최소한 수은주로 200mm 낮은 값

다. 대기압보다 최소한 수은주로 400mm 낮은 값

라. 대기압보다 최소한 수은주로 100mm 높은 값

32. KS B 6233 규격의 적용 범위에 해당되는 것은 ?

가. 증기 보일러

나. 전기 보일러

다. 철도 차량용 보일러

라. 전열 면적이 0.4m2이하인 온수 보일러

33. KS B 6225 강재석유 저장탱크의 구조에 따라 지붕판의 용

접부는 공기압 시험에 의해 누설시험을 할 수 있다. 이때,

걸어주어야 할 압력은 ?

가. 설계 압력의 50%이하      나. 설계 압력 이하

다. 사용압력의 50%이하       라. 사용압력 이하

34. KS B 6230 다관 원통형 열 교환기에 AES형 열 교환기에

대해 수압시험을 하는데 있어 동체쪽의 압력이 관쪽보다

높거나 같을 경우의 시험순서는 ?

가. 관쪽시험 - 동체뚜껑시험 - 동체쪽 시험

나. 동체쪽시험 - 관쪽시험 - 동체뚜껑시험

다. 동체뚜껑시험 - 동체쪽 시험 - 관쪽시험

라. 동체쪽시험 - 동체뚜껑시험 - 관쪽시험

35. 국제 단위계(SI Units)에서 채택한 누설시험의 압력 단위

는 ?

가. [Pa]                    나. [psi]

다. [N/m2]                  라. [kgf/cm2]

36. KS B 6230에서 기체 누설시험인 경우, 압력 유지 시간은?

가. 10분 이상               나. 30분 이상

다. 1시간 이상              라. 인수. 인도 당사자간협의

37. KS B 6233 육용강제 보일러의 구조에서 보일러의 최고 사

용압력이 15kgf/cm2(1.5MPa)를 초과하는 경우 수압시험        압력은 ?

가. 최고 사용압력

나. 최고 사용압력의 1.25배 압력

다. 최고 사용압력의 1.5배 압력

라. 최고 사용압력의 1.75배 압력

38. 위험물 탱크 안전성능 시험기준에 따라 100만리터 미만의

탱크를 충수시험하려 한다. 탱크에 물을 채운 후 얼마동

안의 시간이 경과한 후에 누설, 변형 혹은 손상 등의 유

무를 조사해야 하는가 ?

가. 6시간                    나. 12시간

다. 18시간                   라. 24시간

39. 위험물 탱크 안전성능 시험기준에 따라 진공시험을 실시

할 때 사용되는 게이지에 나타낼 수 있어야 하는 진공 범

위는 ?

가. 0 ∼ 660mmHg             나. 0 ∼ 770mmHg

다. 0 ∼ 880mmHg             라. 0 ∼ 990mmHg

40. KS B 6233 육용강제 보일러의 구조에 따라 수압시험을 할

때 적용하는 시험 수압은 ?

가. 규정 압력을 초과해서는 안된다.

나. 규정 압력을 6%이상 초과해서는 안된다.

다. 규정 압력을 12%이상 초과해서는 안된다.

라. 규정 압력을 18%이상 초과해서는 안된다.

41. KS B 6210(이음매없는 강제 고압가스용기)에 따라 기밀시

험을 수행하고자할 때 그 시기는 ?

가. 원칙적으로 내압시험 전에 한다.

나. 원칙적으로 내압시험 후에 한다.

다. 원칙적으로 내압시험과 동시에 한다.

라. 원칙적으로 그 시기는 제한하지 않는다.

42. 상온에서 비중이 약 1.74인 금속은?

가. Zn         나. Hg        다. Sn        라. Ag

43. 강 자성체에 속하지 않는 금속은?

가. 철       나. 코발트     다. 구리     라. 니켈

44. 금속의 일반적인 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

(수은은 제외)

가. 고체상태에서 결정을 구성한다.

나. 양도체이다.

다. 금속광택을 가진다.

라. 전연성이 없다.

45. 금속의 가공경화를 가장 옳게 설명한 것은?

가. 경도 및 인장강도가 증가하고 연신율이 저하 한다.

나. 경도 및 인장강도가 저하하고 연신율이 증가 한다.

다. 점성 및 취성이 크며 기계 가공성이 아주 양호하다.

라. 취성 및 인성이 증가하고 연신율이 증가한다.

46. 이온화 경향이 가장 큰 것은?

가. Cr        나. K        다. Sn       라. H

47. 현미경 조직시험을 위한 일반적인 시료준비 순서는?

가. 시료채취 →부식 →연마

나. 시료채취 →연마 →부식

다. 연마 →시료채취 →부식

라. 부식 →시료채취 →연마

48. 샤르피 충격시험기에 의해 측정하는 시험으로 옳지 않은

것은?

가. 파면율                  나. 충격값

다. 피로한도                라. 흡수에너지

49. 주철중에 나타나는 탄소량은 주로 어떤 형태 인가?

가. 흑연 + 화합탄소         나. 인 + 흑연

다. 망간 + 화합탄소         라. 텅스텐 + 화합탄소

50. 철-탄소계 평형 상태도에서 탄소량을 약 0.8%(S점)함유

한 강은?

가. 림드강                 나. 공석강

다. 케프트강               라. 자석강

51. 공구강의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

가. 열처리 난이성이 클 것

나. 내마멸성이 클 것

다. 열처리변형이 적을 것

라. 상온 및 고온에서 경도가 클 것

52. 구리에 납 30 - 40%를 가한 합금은?

가. 켈밋                   나. 에드미럴티 포금

다. 델타 메탈              라. 콜슨

53. 원자로에서 생산되고 있는 플루토늄의 원소기호는?

가. Th      나. Pu       다. Cn       라. Us

54. AW-200 인 용접기로, 무부하 전압 70V, 아크 전압 30V 인

교류 용접기의 역률과 효율은 얼마 정도나 되겠는가 ?

(단, 내부 손실은 3kW로 한다.)

가. 역률 60.8 %, 효율 56.2 %

나. 역률 56.2 %, 효율 60.8 %

다. 역률 64.3 %, 효율 66.7 %

라. 역률 66.7 %, 효율 64.3 %

55. 가스용접 작업 중 불꽃에 산소의 양이 많게 될 경우 발생

하는 결과와 가장 관계가 깊은 것은 ?

가. 용접부에 기공이 생긴다.

나. 아세틸렌 소비가 많아진다.

다. 용접봉의 소비가 많아진다.

라. 용제의 사용이 필요없게 된다.

56. 응력제거 열처리법 중 노내 및 국부 풀림의 유지 온도와

시간으로 가장 적당한 것은 ?(단, 판두께 25 □의 보일러용     압연강재이다.)

가. 유지온도 400 ±25 ℃, 유지시간 1시간

나. 유지온도 400 ±25 ℃, 유지시간 2시간

다. 유지온도 625 ±25 ℃, 유지시간 1시간

라. 유지온도 625 ±25 ℃, 유지시간 2시간

57. 윈도우즈98에서 시스템 도구 메뉴에서 처리할 수 없는 기

능은 ?

가. 디스크 검사             나. 디스크 조각 모음

다. 디스크 정렬             라. 디스크 정리

58. 중앙처리장치에 속하는 것으로만 짝지워진 것은 ?

가. 기억장치, 제어장치      나. 연산장치, 입력장치

다. 기억장치, 입력장치      라. 제어장치, 연산장치

59. 인터넷 접속 방식에서 모뎀을 이용해 접속하지만 자신의

PC가 인터넷에 직접 접속되는 것과 같은 효과의 접속 방

식은 ?

가. LAN 접속                나. 터미널 접속

다. IPX                     라. SLIP/PPP 접속

60.컴퓨터에서 속도가 빠르기 때문에 캐시 메모리로 주로 쓰

이는 것은 ?

가. DRAM                     나. SRAM

다. PROM                     라. EPROM

* 종목명 : 누설비파괴검사기능사

1 다  2 라  3 가  4 다  5 나  6 가  7 다  8 나  9 가 10 라

11 가 12 라 13 라 14 나 15 다 16 나 17 가 18 다 19 나 20 나

21 라 22 다 23 라 24 라 25 다 26 가 27 나 28 라 29 다 30 나

31 다 32 가 33 나 34 나 35 가 36 라 37 다 38 나 39 나 40 가

41 라 42 라 43 다 44 라 45 가 46 나 47 나 48 다 49 가 50 나

51 가 52 가 53 나 54 다 55 가 56 다 57 다 58 라 59 라 60 나