2002 2회 ECT필답

1... 저항이 15 □,시험주파수 100kHz,인덕턴스60□이다 다음 사항을

답하시요.

●유도리액턴스 구하기 (소수점 이하 반올림 하여 둘째자리까지

답하시요.

●저항 임피던스구하기

●임피던스벡터 각도 구하기

2.시럼장치의 신호의 보상이 필요한 경우 3가지를 쓰시오

3.시험조건설정에 관한 물음

●시럼조건의 설정시기

●이송장치의 센터링 조정

●지시가 있는경우

4.KS D 0232 의 강의 와류담상시럼방법에서 적어도 시험의 기록에 기록되어야 하는 항복 10가지를 괄호 안에 들어 가는 명칭은?

●시럼년 월 일 ●( )

●( ) ●시험코일

●시험주파수,( ) 등의 시험조건

●대비시험편 ●( ) 유무와 탈자의 필요여부

●( ) ●관련규격

●기타필요한 조건

5.시험장치의 신호의 보정이 필요한 경우 3가지를 쓰시오

●

●

●

6 괄호안의 알맞은 수치나 명칭을 쓰시요.

ASME에서 ( )%의 관통홀에서 나오는 신호에대해서 ( 도 ± 도)

~ 잡음이 심한경우에는 화면상의 잡을을 ( ) 이 되도록 적용한다