1. 누센상수 Nk=λ/d 에 의한 기체의 흐름의 형태를 3가지로 구분하여 설명

(λ = 평균자유도, d = 누설직경)

점성유동 : λ/d < 0.01

천이유동 : 0.01 ≤ λ/d ≤1.0.

분자유동 : 1.00 < λ/d

2.보일러 및 압력용기에 대한 누설검사에 따라 참조규격에서 누설시험방법 또는 기법에 규정되어야 할 사항 4가지만

3.기포누설시험-가압법

가: 규격의 문서화된 절차서에 규정한 내용 4가지를 써라

(1)시험범위

(2)누설율 측정 및 누설검출을 위해 사용된 장비

(3)표면 세척처리와 이에 사용한 장비의 형식

(4)수행할 시험의 기법이나 방법

(5)적용할 온도, 압력, 가스및 가스의 농도(%)

나: 본 시험에서 시험하기전 최소 몇분동안안 시험압력을 유지하여야 하는가?

(시험시작전 최소 15분동안 시험압을 유지)

다: 시험기간내에 시험할 부품의 표면온도는 몇℃ 범위를 유지하는가?

(4℃ ~ 50℃)

4.보일러 및 압력용기에 대한 누설검사에서 헬륨질량분석-추적자 프로브법 검사할 때

가: 시스템 감도는 시험 전,후 시험하는동안 몇시간 간격을 넘지 않고 측정하여야 하는가?

(시험중 4시간을 넘지 않는 간격으로 측정)

나: 누설시험하는 시스템의 주사 방향에 대해 쓰시오

(시험 시스템의 최상부에서 시작하여 점진적으로 아래쪽으로 주사)

다: 규격에 따로 정한 것이 없을때 몇 Pa·㎥/s 의 허용누설율을 초과하는 누설이 검출되지 않으면 그 시험 부위는 합격으로 하는가?

(1 X 10-6 Pa·㎥/s의 허용누설율을 초과하지 않을 경우 합격)

5.헬륨 질량분석 누설시험-검출프로브법(가압법)은 어떤 경우 누설위치를 찾는데 효과적인가 2가지만 쓰시오

(1) 대기압 보다 높은 압력에서 누설 검사를 실시하는 경우

(2) 모양이 복잡하여 시험개소를 피폭할 수 없는 경우

(3) 가압적분법에서 큰 누설이 있는 경우로서 그 누설 위치를 찾는 경우

6.1atm에 대한 비교단위로 다음을 체워라

1atm=101.3kpa=760mmHg=760torr=14.7psi=1.03kgf/㎠

7.교정누설표준에서 누설표준의 종류 2가지만 쓰고 각각이 구조 및 누설율을 설명

누설표준	구조	누설율
침투형 누설표준	요융유리 또는 수정을 통과하는 구조를 가진 교정된 침투형 누설	10-6 ~ 10-10 std·㎤/sec
모세관형 누설표준	관을 통과하는 구조를 가진 교정된 모세관형 누설	10-4 ~ 10-5 std·㎤/sec {요구감도 x 추적가스의 실제 시험농도(%)} 이하

8.할로겐 다이오드 스니퍼 시험 할로겐족 원소 4가지만 써라

(헬륨-He, 아르곤-Ar, 네온-Ne, 크립톤-Kr, 크세논-Xe, 라돈-Re)

9.암모니아 누설검사시 암모니아와 혼용할수 있는 추적자 2가지를 써라

(염화수소-HCI, 아황산가스-이산화황 SO2, 이산화탄소-CO2)

10.할로겐 다이오드 검출기 프로브 시험의 교정

가:누설표준으로 교정하기 전에 검출기는 누가 규정한 최소 시간동안 예열하여야 하는가?

(장비제조자)

나:프로브팁과 모세관 누설 표준과의 거리는 몇 인치인가?

(프로브끝은 모세관누설표준의 구멍의 1/8인치 이내로 유지)

11.기포누설시험 진공상자법

가: 부분 진공은 몇초동안 유지??

(요구되는 국부진공도(차압)은 적어도 10초의 시간동안유지)

나: 진공상자의 중첩은 최소 몇 인치?

(전회의 시험과 바로 다음의 시험간에는 최소 2in.의 진공상자 겹침)