2011년도 국가기술자격자격검정 기사 제 2회

누설비파괴검사기사 필답형 실기시험문제복원

(2011년 7월 24일 시행)A형

1.  기포누설시험법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

가압법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

헬륨질량분석누설검사시험법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

검출프로드법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

2. 어떤용기를 300Kpa의 게이지압으로 헬륨질량분석기시험을 하고자 할 때

시험되어지는 용기내에 헬륨의 농도를 20%되게 하려면 헬륨분압은

몇 Kpa이 되어야 하는지 계산하시오. (단 대기압은 100Kpa이다)

계산:

답:

3. 기포(발포)누설시험에서 시험감도를 떨어뜨리는 저해요인 5가지만 쓰시오.

-

-

-

-

-

4. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME . Sec . V. Art.10)에 의한

헬륨질량분석기시험의 일반적인 시험방법을 3가지만 쓰시오.

-

-

-

5. 누설시험에 사용하는 측정가스중 암모니아가스의 특성을 4가지만 쓰시오.

-

-

-
-

6. 평판용접부위를 진공상자법으로 누설시험할 때 다음 각 공정(9가지)이

올바른 순서가 되도록 나열하시오.

- 감압유지, 진공상자배치, 시스템연결(배관), 감압,

후처리, 대기압복귀, 관찰, 전처리,발포식 도포액

-

7. 질량분석계를 이용한 압력 및 진공용기누설시험방법(KS B 5648)의

시험조정중 누설틈찾기를 위한 분위기온도와 분위기압력을 쓰시오.

- 분위기 온도:

- 분위기 압력:

8. 누설검사에서 게이지압(Process)을 대기압과 절대압과의 관계로

설명하시오.

-

9. 압력변화를 이용한 누설시험시 시험체의 온도변화 및 대기압의 영향을

무시할 경우에 대한 누설량의 계산식을 다음문제를 이용하여 쓰시오.

단 Q=V(P2-P1)/(T2-T1)

10.  보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec . V. Art.10)에서

누설검사의 종류를 4가지만 쓰시오.

-

-

-

-

11. 진공후드법으로 시험한 시험체의 체적이 2000ℓ이고 진공시스템에서의

실내응답시간이 2초라면 펌프의 실효배기속도(㎥/s)는 얼마인지

계산하시오.

계산:

답:

3번문제만 배점이 5점이며 나머지 문제는 배점이 모두 4점임

2011년도 국가기술자격자격검정 기사 제 2회

누설비파괴검사기사 필답형 실기시험문제복원

(2011년 7월 24일 시행)B형

1. 어떤용기를 300Kpa의 게이지압으로 헬륨질량분석기시험을 하고자 할 때

시험되어지는 용기내에 헬륨의 농도를 20%되게 하려면 헬륨분압은

몇 Kpa이 되어야 하는지 계산하시오. (단 대기압은 100Kpa이다)

계산:

답:

2.  진공후드법으로 시험한 시험체의 체적이 2000ℓ이고 진공시스템에서의

실내응답시간이 2초라면 펌프의 실효배기속도(㎥/s)는 얼마인지

계산하시오.

계산:

답:

3. 평판용접부위를 진공상자법으로 누설시험할 때 다음 각 공정(9가지)이

올바른 순서가 되도록 나열하시오.

- 감압유지, 진공상자배치, 시스템연결(배관), 감압,

후처리, 대기압복귀, 관찰, 전처리,발포식 도포액

-

4. 누설검사에서 게이지압(Process)을 대기압과 절대압과의 관계로

설명하시오.

5. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec . V. Art.10)에서

누설검사의 종류를 4가지만 쓰시오.

-

-

-

-

6. 누설시험에 사용하는 측정가스중 암모니아가스의 특성을 4가지만 쓰시오.

-

-

-
-

7. 기포(발포)누설시험에서 시험감도를 떨어뜨리는 저해요인 5가지만 쓰시오.

-

-

-

-

-

8. 압력변화를 이용한 누설시험시 시험체의 온도변화 및 대기압의 영향을

무시할 경우에 대한 누설량의 계산식을 다음문제를 이용하여 쓰시오.

단 Q=V(P2-P1)/(T2-T1)

9. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME . Sec . V. Art.10)에 의한

헬륨질량분석기시험의 일반적인 시험방법을 3가지만 쓰시오.

-

-

-

10. 기포누설시험법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

가압법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

헬륨질량분석누설검사시험법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

검출프로드법의 압력유지시간에 대하여 쓰시오.

11. 질량분석계를 이용한 압력 및 진공용기누설시험방법(KS B 5648)의

시험조정중 누설틈찾기를 위한 분위기온도와 분위기압력을 쓰시오.

- 분위기 온도:

- 분위기 압력:

7번문제만 배점이 5점이며 나머지 문제는 배점이 모두 4점임