제1과목 : 용접야금 및 용접설비제도

1. 탄소강 원소중 S(황)이 많을때 생기는 결함?

가. 적열취성  나. 청열  다. 저온  라.뜨임

2. 탄소공구강 구비 조건으로 틀린 것?

가. 가격이 저렴

나. 강인성 및 내충격성 우수할 것

다. 내마모성 적을 것

라. 상온 및 고온경도가 클 것

3. 가스용접봉 선택시 고려해야 할 조건이 아닌 것?

가. 가능한 모재와 동일한 재질로서 모재를 강화시킬 수 있어야 한다

나. 용접봉의 용융온도가 모재보다 높아야 한다

다. 용접부의 기계적 성질에 나쁜 영향을 주어서는 안된다

라. 용접봉의 재질 중에 불순물을 포함하지 않아야 한다

4. 피복 아크 용접봉의 플럭스에 함유되어 있는 탈산제가 아닌 것?

가. Fe-Mn  나. Fe-Si  다. Fe-Ti  라.Fe-Cu

5. 다음 중 용강 중의 질소 함유량을 나타내는 시버츠의 법칙은?

(단, N:용강 중의 질소의 함량, Kn:평형정수, Pn2:기상 중의 질소의 분압)

가. N=Kn√Pn2

나. N=1/Kn√Pn2

다. N=Kn³√Pn2

라. N=1/Kn³√Pn2

6. 탄소강에서 탄소의 함유량이 증가할 경우..?

가. 경도증가, 연성감소

나. 경도감소, 연성증가

다. 경도증가, 연성증가

라. 경도감소, 연성증가

7. 브리넬 경도계의 경도값의 정의?

가. 시험하중을 압입자국의 깊이로 나눈 값

나. .....................................높이로 나눈 값

다. .....................................표면적으로 나눈 값

라.  ....................................체적으로 나눈 값

8. 재열 균열을 방지하기 위한 방법으로 옳은 것?

가. 입열을 최소화 하여 결정립의 조대화를 억제한다

나. Al, Pb등을 첨가하여 HAZ부의 조대화를 촉진시킨다

다. 용접시 용접부 구속을 증가시켜 비틀림을 방지한다

라. 후열처리 시 최고가열 온도를 모재의 Tempering온도 이상으로 한다

9. 용접 전에 적당한 온도로 예열하는 목적으로 틀린 것?

가. 수축 변형을 감소

나. 냉각속도를 빠르게

다. 잔류응력을 경감

라. 연성을 증가

10. 다음 중 체심입방격자를 갖는 금속이 아닌 것은?

가. W

나. Mo

다. Al

라. V

11. 특수한 용도의 선으로 얇은 부분의 단면도시를 명시하는데 사용하는 선은?

가. 아주굵은실선    나. 가는 1점 쇄선    다. 파단선    라. 가는 2점 쇄선

12. 출력하는 도면이 많거나 도면의 크기가 크지 않을 경우 도면이나 문자들을 마이크로필      름화를 하는 장치는?

가. CIM    나. CAE   다. CAT   라. COM

13. 다음 그림과 같은 용접 보조기호를 올바르게 설명한 것은?

정답그림 - 매끄럽게 처리한 필릿 용접

14. 도면에 마련해야 하는 양식에 관한 설명중 틀린 것?

가. 비교 눈금은 도면 용지의 가장자리에서 가능한 한 윤곽선에 겹쳐서 중심마크에 대칭으      로 나비는 최대 5mm로 배치한다

나. 윤곽선은 최소 0.5mm이상의 실선으로 그리는 것이 좋다

다. 도면을 마이크로필름으로 촬영하거나 복사할 때 편의를 위하여 중심마크를 표시한다

라. 부품란에는 도면번호, 도면명칭, 척도, 투상법 등을 기입한다

15. 다음 그림과 같은 용접기호를 올바르게 설명한 것?

정답그림 - 화살표 쪽의 심용접

16. 용접 기본기호 중 점 용접 기호는?

가.        나.        다.         라.

17. 다음 용접 기호를 설명한 것으로 틀린 것은?

a   n x ℓ     (e)

a   n x ℓ     (e)

가. 목 두께가 a인 지그재그 단속 필릿 용접이다

나. n은 용접부의 개수

다. ℓ은 용접부의 길이로 크레이터부를 포함

라. (e)는 인접한 용접부 간의 거리를 표시한다

18. 가는 1점 쇄선의 용도에 의한 명칭이 아닌 것은?

가. 중심선

나. 기준선

다. 피치선

라. 숨은선

19. 다음 그림에서 용접부 기호의 명칭으로 옳은 것은?

가. 필릿용접

나. 점용접

다. 플러그용접

라. 이면용접

20. 핸들이나 바퀴 등의 암 및 리브, 훅, 축, 구조물의 부재등의 절단면을 표시하는데 가장 적합한 단면도는?

가. 부분 단면도

나. 회전도시 단면도

다. 조합에 의한 단면도

라. 한쪽 단면도

1~10   가 다 나 라 가 가 다 가 나 다

11~20  가 라 라 라 가 나 다 라 다 나