◎분위기 가스의 종류

열처리 실기 이론 총정리

-강의 분위기 열처리-

구 분	종 류
불활성가스	Ar, He
중성가스	N2, H2, NH3
산화성가스	O2, H2O, CO2, 연소가스
환원성가스	H2, CO, CH4, C3H8, C4H10
질화성가스	암모니아 가스
침탄성가스	CO, CH4, C3H8, C4H10, AGA302가스

◎변성가스

프로판, 부탄 등에 적당한 비율의 공기를 첨가하여 열분해 또는 산화분해 시킨 가스

-변성가스 제조 공정

◎발열형가스 변성 약도

◎흡열형가스 변성 약도

◎노점계

노점 : 수분을 함유하고 있는 분위기 가스를 냉각하면 어떤 온도에서 수분이 응축되어 이슬이 생기게 된다. 이 때의 온도가 노점이다.

◎스팅(sting)

변성로나 침탄로 등의 침탄성 분위기 가스로부터 유리된 탄소가 노내의 분위기 속에 부유하여 가공재료, 촉매, 노의 내벽 등에 부착되는 현상

◎번 아우트(burn out)

스팅(sting)으로 말미암아 변성로나 침탄로에 축적된 유리탄소는 변성로나 침탄로의 기능을 저하시키므로 필요에 따라서 또는 정기적으로 적당한 양의 공기를 송입하여 연소 제거하는 조작