방사선장해방어

한국방사성동위원소협회

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▣ 방사선방호의 목적

결정론적인 유해한 영향을 방지하며, 또한 확률적영향의 확률을 인정할

수 있다고 생각되는 수준까지 제한하여야 한다는 것이다.

또 하나의 목적은 방사선피폭을 수반하는 행위는 확실히 정당화

되도록 하는 것이다.

▶ 결정론적영향 : 어느 선량을 초과하지 않으면 영향이 나타나지 않는 경우

【예】 백내장, 피부손상, 혈액실조증, 불임

▶ 확률적영향 : 방사선의 생체에 대한 영향에 대하여 발암이나 유전적영향

과 같이 그 출현 확률이 직선 관계에 있으며 역치가 없는

확률적인 경우

▣ 선량제한체계

① 정당화 : 피폭을 수반할 가능성이 있는 어떠한 행위도 이득이 되지

않는 것은 행하지 않는다.

② 최적화 : 정당한 행동의 결과가 가져오는 모든 피폭은 경제적 및

사회적 요인을 고려한 다음에 합리적으로 달성하도록

가능한 한 낮게 유지해야 한다.

③ 선량의 제한 : 개인에 대한 선량한도를 초과하지 않도록 한다.

▣ 결정론적 영향에 관한 역치

기관․조직	영 향	역 치	조 건
생식선	수태능력의 영구정지	3 Gy	저LET, 일시피폭, 40세여성
	정자의 일시적 감소	0.25Gy	저LET, 고선량율
적색 골수	조혈기능의 손상	＞2 x 10-2Sv-1	γ선, 생애조사(동물실험)
수정체	시력장해로 되는 혼탁	＞15Gy	지연조사, 장기피폭
피 부	미용상 악영향	＞20Gy	한정부위,수주-수개월 피폭

ICRP는 『방사선방호 목적에는 년령 및 성에 관계없이 모든 작업자 및

일반 구성원에 대하여 동일한 값을 적용할 것』으로 하고 있다.

▣ 선량당량한도

☞ 개인에 대한 선량당량한도(년선량)

	직업인	일반인
전신균등피폭	50mSv	1mSv

☞ 한 도

① 기본한도

- 선량당량한도

- 보조한도: 년간섭취한도

② 유도한도

- 작업장소의 선량당량율의 한도

- 공기오염의 한도

- 표면오염의 한도

- 환경물질의 오염한도

③ 인정한도

- 개인 모니터링의 한도

- 환경 모니터링의 한도

- 방출의 한도

☻ 방사선 모니터링

방사선 등을 측정하여 그 결과를 판정, 해석하여 방사선방호상 처치에

결부시킨 것

▷ 실효선량당량

주요 장기(암 발생에 대한 위험성이 높은 장기)의 피폭선량에 하중계수

를 곱하여 구할 수 있는 방향의존성이 큰 선량이며, 방사선관리의

입장에서 보면 이것은 측정 불가능한 선량이다.

▷ 조직선량당량

눈(수정체) : 3mm선량당량

피부 : 70μm 선량당량

『 인체의 표면으로부터의 깊이에 있어서 선량당량 』

『 1cm 선량당량 : 1cm의 방사선 차폐층을 갖는 선량당량』

● 환경방사능 측정

1) 구역모니터에 의한 연속측정

2) 선량당량 등을 측정할 수 있는 써베이메타에 의한 방법

1) 구역모니터에 의한 방법

장점 : 언제라도 연속측정이 가능, 자동경보를 울려 집중감시가 가능

단점 ; 측정점이 한정, 실내 분포나 국소의 측정이 불가능하고

검출감도가 낮은 결점

제1장 방사선방어의 기본 개념

▣ 방사선방어의 기본 목표

1. 이온화 방사선의 유해한 결정론적효과 방지

2. 이온화 방사선피폭의 확률적효과를 사회에서 용인가능한

수준까지 제한

▣ 방사선방어의 기본 원칙

1. 행위의 정당화 (Justification)

방사선 피폭을 수반하는 행위나 작업은 손해 또는 위험보다 이로부터

얻어지는 이득이 클 경우 정당화 됨

2. 방어의 최적화 (Otimization)

경제적, 사회적인자를 고려하여 합리적으로 달성할 수 있는 한 낮게 유지

※ ALARA (As Low As Reasonably Achievable)

- 선량제약 : 개인의 방사선피폭 억제

- 위험제약 : 개인의 잠재피폭위험 억제

3. 개인선량의 한도화 (Dose & rist limit)

- 피폭은 정해진 선량한도 이하로 제한

- 잠재피폭 관련 위험은 사회에서 용인 수준 이하로 제한

제2장 방사선 방어의 기초

▣ 기본용어

1. 이온화 방사선 (Ionizing radiation)

1) 알파입자 방사선

- 비정이 짧아 피부 표면에서 차단되어 외부피폭 무시

- 고유이온화도(Specific ionization)가 커 내부피폭 중요

2) 베타입자 방사선

- 공기중 비정이 길고 (1Mev당 4m 정도) 고유이온화도가 비교적

높아 외부 및 내부피폭에 영향

3) X-선, γ-선

- 고유이온화도가 매우 적어 투과력이 강해 외부피폭이 중요

- 상호작용에 의한 2차 이온화 방사선은 내부피폭에 기여

4) 중성자선

- 핵반응에 의한 2차 이온화방사선에 의한 내부 및 외부 피폭에 중요

2. 방사능 (Radioactivity)

핵변환과정에서 이온화방사선을 방출하는 물리적 능력

1 Bq = 1dps

1 Ci = 3.7 x 1010Bq

3. 비방사능 (Specific activity)

A = λN

= [eqn: rm 0.693 over T_1/2] x [eqn: rm { 6.023~ x ~10^23~ x ~w} over M]

4. 방사성붕괴 및 반감기

1) 방사성 붕괴법칙 (Radioactive decay law)

[eqn: rm {Delta N} over {Delta t}] = - λN

N = N0 exp(-λt) : 핵의 수의 변화

2) 반감기 (Half life)

[eqn: rm T_1/2] = [eqn: rm 0.693 over λ]

3) 평균수명 (Mean life)

τ =[eqn: rm 1 over N_0][eqn: rm int FROM 0 TO inf t~ dN] = [eqn: rm 1 over λ] = [eqn: rm T_1/2 over 0.693]

5. 선 속 (Fluence)

1) 입자선속

Φ = [eqn: rm dN over dA]  〔 [eqn: rm N over cm^2] 〕

2) 입자선속밀도

φ = [eqn: rm dN over {dA ~dt}] 〔 [eqn: rm N over {cm^2 - sec}] 〕

3) 에너지선속

Ψ = [eqn: rm dE over dA] 〔 [eqn: rm MeV over cm^2] 〕

4) 에너지선속밀도

ψ = [eqn: rm dE over { dA~ dt}] 〔 [eqn: rm MeV over {cm^2 - sec}] 〕

6. 방사선피폭 ( radiation exposure)

1) 외부 방사선피폭 : 인체외부의 방사선원에 의한 피폭

2) 체내 방사선피폭 : 체내 방사성물질에 의한 피폭

▣ 방사선량 및 단위

1. 조사선량 ( Exposure, X )

X = [eqn: rm dQ over dm]  〔 R, C/kg 〕

1R = 2.58 X 10-4 C/kg

= 87.7 erg/g - air

▶ 조사선량은 참고표준용의 개념 이외에는 거의 사용하지 않고

공기커마를 주로 사용

2. 공기커마 ( Air kerma, K )

K = [eqn: rm dE_tr over dm] 〔 Gy = J/kg 〕

1 Gy = 100 rad

◉ 에너지선속 Ψ (MeV/cm2) 와 공기커마 K (J/kg)의 관계

K = [eqn: rm Ψ~ ({μ_tr} over{ ρ})]

= Φ[eqn: rm E ({μ_tr} over {ρ})]   〔 [eqn: rm J over kg] 〕

[eqn: rm ( {μ_tr} over {ρ})] : 질량에너지 전달계수 〔 [eqn: rm cm^2 over g] 〕

3. 흡수선량 ( Absorbed dose,  D )

D = [eqn: rm dE over dm]  〔 [eqn: rm J over kg] = Gy = 100 rad 〕

1 rad : 물질 1g 당 100 erg의 에너지가 흡수된 양

4. 선량당량 ( Dose equivalent, H )

- 선질인자에 의하여 가중된 흡수선량

- 방사선의 종류에 따라 서로 다른 생물학적 영향을 고려한 양으로

나타내는 수단

H = D x Q   〔 [eqn: rm J over kg] = Sv = 100 rem 〕

D : 조직 또는 장기의 흡수선량,   Q : 선질인자

◉ 방사선가중인자 (radiation weighting factor, [eqn: rm W_R])

기존 유효선질인자 Q의 새로운 이름(ICRP-60)

여러 종류의 방사선과 에너지의 방사선장일 때

H = [eqn: rm sum_R{~D_T.R~ W_R}]

5. 유효선량당량 ( Effective dose equivalent, [eqn: rm H_E])

방사선가중인자([eqn: rm W_R])와 조직가중인자([eqn: rm W_T])를 보정한 흡수선량

[eqn: rm H_E] = [eqn: rm sum_T ~{W_T}~sum_R~{D_T.R}~W_R]

6. 기타의 선량

1) 집단선량당량 (Collective dose equivalent, S)

인구 집단에서 나타날 수 있는 확률적 영향 또는 위험을 평가할 때

S = [eqn: rm sum_i ~H_i~ P_i] (man - Sv  or  man - rem)

[eqn: rm H_i] : 주민개인당 선량당량

[eqn: rm P_i] : 피폭인구집단 중 특정집단 I 의 인구수

2) 선량당량예탁 (Dose equivalent committment, [eqn: rm H_c] )

방사선피폭이 장기간 계속될 때의 선량당량

[eqn: rm H_c] = [eqn: rm int FROM 0 TO inf~{H(t)~dt}]   ( Sv or rem )

3) 예탁선량당량(Committed dose equivalent, [eqn: rm H_50])

시간[eqn: rm t_0]에 섭취한 방사성동위원소로 인하여 향후 50년간 어떤 조직

이나 장기가 피폭받게 될 총선량

[eqn: rm H_50] = [eqn: rm int FROM t_0 TO {t_0 +50} H(t)~dt]   ( Sv or rem )

4) 예탁유효선량당량(Committed effective dose

equivalent, [eqn: rm H_E,50])

조직가중인자를 도입하여 각 장기의 예탁선량당량에 의한

전신이 받는 유효선량당량

[eqn: rm H_E,50] = [eqn: rm SUM_T~ ~{W_T}~H_T,50}]    ( Sv or rem )

★ ICRP 26과 ICRP 60의 용어 비교표

용어명	ICRP 26	ICRP 60	공 통 점
흡수선량	선량당량	등가선량	조직, 장기별 선량
선질계수	선질계수	방사선하중게수	방사선의 종류, 에너지에 따른 생물학적 효과비
유효선량	유효 선량당량	유효선량	조직 장기별 가중치가 가중된 전신선량
예탁선량	예탁 선량당량	예탁 등가선량	내부피폭에서 50년까지 계산 선량
집단선량	집단 선량당량	집단 등가선량	사람수에 산량을 곱한 선량
에 탁	선량당량 예탁	선량예탁	무한히 긴 시간까지 적분된 양

제 3 장  방사선피폭의 인체영향

▣ 방사선피폭의 인체영향

1. 변화 (Change)

방사선의 여기, 이온화작용에 의해  DNA 구조 변화

2. 손상 (Damage)

세포수준에서 어느 정도의 해로운 변화가 나타나지만

이로 인한 영향이 나타나는 것은 아님

3. 장해 (Harm)

피폭개인 또는 개인의 자손에서 임상학적으로 관찰이 가능한

신체장해효과 또는 유전장해효과

4. 손해 (Detriment)

장해의 확률, 또는 장해의 심각도 및 출현시간등이 함께 고려되는

복합적 영향

▣ 방사선의 인체 피폭영향

1. 결정론적 영향 (Deterministic, non-stochastic effects)

- 방사선 피폭에 의하여 나타나는 급성 신체적 영향

- 대부분 0.5 Gy(50 rad) 이상의 고선량피폭시 발생

▶ 대표적 사례 : 피부홍반, 화상, 백내장, 불임

2. 확률적 영향 (Stochastic, probabilistic effects)

- 장기간 저선량피폭으로 만성적으로 나타나는 신체적 영향

▶ 대표적 사례 : 발암, 유전적 장해, 백혈병

★ 결정론적 영향과 확율적 영향의 특성

구 분	결정론적 영향	확율적 영향
영향의 심각도	선량에 따라 심각도 변화	선량과 무관하게 일정함
발생확률	발단선량이 있으며, 이하에는 발병이 없음.	발단선량이 없고, 낮은 선량에서 도 작은 위험 존재
특 징	1. 발단선량 존재 2. 원인(피폭)과 결과(영향)의 관계 분명 3. 급성(백내장) 4. 증상에 고유특성이 있음 5.저선량 피폭에서는 발생 않음 6. 심각도가 선량에 비례	1. 발단선량 없음. 2. 인과관계가 확율적이어서 불분명함 3. 지발성(잠복기) 4. 타원인에 의한 영향과 구분 안됨 5. 저선량에도 해당되는 위험도 존재 6. 심각도는 영향자체에 의해 결정
증상 예	수정체의 혼탁, 피부의 비악성 손상, 골수의 세포감소, 불임효과	암, 백혈병, 유전적 영향등

3. 방사선 편익효과 (radiation hormesis effects)

저준위의 방사선은 세포기능 자극에 의해 증식, 재생능력 등 면역학적

반응의 증진과 체내홀몬의 평형조절등 인체의 자연방어 메카니즘의 향상 효과

* 동물실험에 한정되어 있고 객관적인 입증이 안된 상태.

방사선방어의 관점에서 이 효과를 고려하지 않음.

4. 방사선 장해

1) 급성장해

짧은 시간에 많은 선량을 받아서 장해증상이 수시간에서 수주일 내에

나타나는 것 (결정론적 영향에 의한 것)

2) 만성장해

방사선 피폭후 여러 달 내지 수십년 후에 나타날 수 있는 인체장해

(확률적 영향에 의한 것)

3) 임신중 방사선피폭장해

태아의 사망, 기형아 또는 불구 출생, 지능장해, 유전형질의 변화 등

유의 : 신생아의 6% 선천성 기형(방사선 피폭이 되지 않은 상태)

5. 방사선장해에 영향을 미치는 인자

1) 흡수선량

2) 선량의 시간분포, 흡수선량율

3) 신체부위의 선량분포

4) 피폭되는 조직의 범위(전신 또는 일부 조직/장기)

5) 피폭조직의 방사선 감수성

6) 방사선의 선질

7) 방사성핵종의 장기/조직내 침착부위

* 방사성 요오드(I) : 주로 갑상선에 영향

Ra, Pu, U : 뼈조직에 친화

8) 방사성핵종의 인체내 반감기 : 자체반감기 및 신진대사에 의한 감소

9) 섭취핵종의 물리화학적 성질

제4장 방사선방어의 한도 및 준위

▣ 방사선방어의 한도화 원칙

1) 방사선피폭의 결정론적 영향 방지, 확률적 영향 발생 제한

2) 결정론적 영향의 방지는 선량당량한도를 충분히 낮게 설정

3) 확률적 영향은 정당화, 최적화의 과정을 거쳐 ALARA개념으로

발생위험이 용인가능한 수준까지 선량당량 한도 제한

4) 선량당량한도는 조직, 장기 등의 방사선위험도의 총합개념으로 설정

5) 년간 선량당량한도는 년간 외부피폭선량과 내부피폭선량의 합을 적용

6) 직업적 피폭의 선량당량한도는 자연방사선원에 의한 피폭이나

의료목적에 의한 피폭은 제외

7) 선량당량한도는 제어가능한 피폭의 경우에 한하여 적용하며 사고와

같이 제어가 불가능한 경우의 피폭은 별도

▣ 방사선방어의 한도

1. 일차한도 (primary limit) 또는 기본한도

- 가장 기본적인 한도로 개인이나 결정인구집단에 적용

- 선량당량한도, 유효선량당량한도, 예탁선량당량한도, 예탁유효선량당량

한도

2. 이차한도 (secondary limit) 또는 보조한도

- 일차한도를 직접 적용시킬 수 없을 때 일차한도와 부합하는 것을 입증

하기 위하여 사용되는 한도

- 개인선량당량한도, 년간섭취한도(ALI), 최대허용농도(MPC)

3. 유도한도(derived limit)

- 보통 모델링에 의하여 유도되는 량으로 이 한도를 준수하면 기본한도가

만족

- 유도공기중농도(DAC), 표면오염한도, 선량당량율한도, 유도방출한도

4. 인정한도 (authorized limit)

- 규제기관에 의하여 상위한도량의 범위 내에서 자채적으로 재설정되는 한도

5. 운영한도 (operational limit)

- 시설운영의 원활한 방사선관리와 규제당국에서 정한 인정한도를 준수

할 목적으로 시설운영자가 재설정한 한도

- 운영한도는 방사선안전관리 관련규정에 적용

▣ 방사선방어의 참고준위 (Reference level)

1. 기록준위 (Recording level)

- 방사선방어에서 피폭선량을 기록, 유지할 필요가 있다고 고려되는 준위

- 설정범위가 규정된 것은 없으나 대상한도량의[eqn: rm 1 over 100] - [eqn: rm 1 over 1000]선이 적당

2. 조사준위 (Investigation level)

- 방사선에 피폭되었거나 방사성물질을 섭취하였을 때 원인을 조사할

필요가 있는 것으로 고려되는 준위

- 보통 관련한도의 [eqn: rm 1 over10]을 적용함

3. 개입준위 (Intervention level)

- 상황의 확대가 불가능하도록 개입이 필요할 때 적용되는 준위

- 보통 기본한도치에 상응하는 값으로 간주할 수 있음

▣ 년간선량한도의 적용

ICRP는 방사선피폭에 의한 결정론적 영향의 발생을 방지하고 확률적

영향의 발생을 사회에서 용인하는 수준으로 제한하기 위한 기본한도

ICRP가 권고한 년간 선량한도 ( mSv/y )

구 분	작 업 자	일 반 인
◈ 확률적 영향 - 실효선량당량(HE)	20	1
◈ 결정론적 영향
- 조직선량당량(HT)
․눈의 수정체	150	15
․단일장기/조직	500	50
․피부	500	50
․손발	500	50

※ 조건부로 년간 50mSv까지 허용되나, 연속 5년간의 평균선량이

20mSv를 초과할 수 없음.

1) 교육 또는 훈련목적의 피폭 : 학생의 피폭

▶ 18세 미만 : 원칙적 작업금지

▶ 18세 이상자 : 관련 선량당량한도의 [eqn: rm 3 over 10]

2) 여성의 피폭

▶ 가임기 여성 ≤ 50mSv/y  (최대, 5년평균 20mSv)

▶ 임신진단이후,

첫 2개월 : 하복부 ≤ 2mSv (관련한도의1/10)

출산까지 : 년간선량당량한도(ADL)의 3/10

방사성물질 섭취량 ≤ 1/20 ALI

3) 계획 특수피폭

▶ 단일작업 ≤ 년간선량한도(ADL)의 2배

▶ 일생동안 ≤ 년간선량한도(ADL)의 5배

4) 가상사고시의 주민의 피폭 : 사고발생 2시간 이내

▶ 전신 ≤ 0.25 Sv

▶ 갑상선 ≤  3 Sv

5) 관리구역 수시출입자 : 년간선량당량한도(ADL) 의 3/10

6) 일시출입자

▶ 방문 및 견학자 : 1mSv

▣ 년간섭취한도 (ALI) 및 공기중농도 (DAC)

1. 년간섭취한도 (ALI, Annual Limit on Intake)

방사성물질 취급시 전신실효예탁선량(HE,50)이 년간 50mSv, 장기예탁

선량(HT)이 년간 500mSv이하로 제한되는 방사성물질의 양(Bq/y)

으로 섭취되는 핵종의 화학적 특성과 생물학적 반감기(D, W, Y

class)에 따라 변화

2. 유도공기중농도 (DAC, Derived Air Concentration)

년간 2000시간(40시간/주 x 50주/년) 작업시 방사성물질 섭취를

ALI 이하로 제한하는 방사성물질의 공기중농도

시간당 호흡을 B(m3/h)이라면,

DAC1 = [eqn: rm {ALI_i (Bq)} OVER {2000h ~ x ~(Bm^3 /h)}]  (Bq/m3)

3. 공기중/수중 최대허용농도(MPC)a,w

결정적인 장기의 피폭을 년간선량한도이하로 유지시키는 방사성핵종의

공기 또는 수중농도

▣ 방사성물질의 표면오염한도

우리나라의 관계법령에서 규정하고 있는 표면오염한도

▶ 허용표면오염도

-  α 방출핵종 : 3.7 kBq/m2 [eqn: rm (10^-5 μCi/cm^2 )]

-  이외의 핵종 : 37 kBq/m2 [eqn: rm (10^-4 μCi/cm^2 )]

▶ 최대허용표면오염도 : 위의 값에 10을 곱한 값

▶ 허용표면온도의 1/10 이하를 표면관리기준으로 적용

제5장 방사선방어 및 방사선량 평가

▣ 체외방사선방어

▶ 거리 : 선원과의 거리유지 (역자승 감소법칙)

ψ = [eqn: rm S over 4πr^2] (개/[eqn: rm cm^2 - sec])

▶ 시간 : 방사선 피폭 시간 단축

- 면밀한 작업계획을 수립하여 방사선피폭선량 최소화

- 모의, 기능훈련 등으로 불필요한 방사선 피폭 단축

▶ 차폐 : 차폐효과 활용

- 방사선차폐 (radiation shielding) 및 차폐체

- 두께 x,  밀도ρ, 선형감쇠계수μ 인 차폐체를 통과한

방사선 선속밀도

[eqn: rm ψ_u] = [eqn: rm ψ_0~exp(-μx)] = [eqn: rm ψ_0~exp(-μ/ρ)ρx]

(1) 반가층 (half value layer : HVL, [eqn: rm X_1/2])

[eqn: rm X_1/2] = [eqn: rm ln2 over μ] = [eqn: rm 0.693 over μ]   ( cm )

(2) 1/10가층 (10가층, tenth value layer : TVL, [eqn: rm X_1/10])

[eqn: rm X_1/10] = [eqn: rm ln10 over μ] = [eqn: rm 2.303 over μ]

(3) 차폐체의 선택

- 감마선, X-선 : 원자번호가 크고 밀도가 높은 물질

▶ 납, 철, 텅스텐, 콘크리트나 (감손)우라늄 등

- 베타선 : 제동 X-선 방지 위해 원자번호가 낮은 물질

▶ 플라스틱, 알미늄 등

▣ 체외방사선량의 산정 및 평가

체외방사선량 계산은 방사선의 선속밀도와 에너지 스펙트럼으로부터 환산

1. 선속밀도(Ψ)와 조사선량율([eqn: rm dot X] )

[eqn: rm dot X] = ψ[eqn: rm E(μ/ρ)_a] = 1.82 x [eqn: rm 10^-8] ψ[eqn: rm E(μ/ρ)_a]   ( R/sec )

참고 : 1Mev = 1.6 x [eqn: rm 10^-6]erg,     1R = 87.7 erg/g-air

2. 선속밀도(Ψ)와 흡수선량율([eqn: rm dot D] )

[eqn: rm dot D] = 1.60 x[eqn: rm 10^-8] ψ[eqn: rm E(μ/ρ)_m]    ( rad/sec )

참고 : 1rad = 100 erg/g-material

3. 조사선량(X)와 흡수선량(D)

D(rad) = 0.877[eqn: rm {(μ/ρ)_m} over {(μ/ρ)_a}] X(R)

※ 인체의 연조직(soft tissue)에 대해서[eqn: rm E_γ]가 0.1MeV이상에서는

[eqn: rm {(μ/ρ)_m} over {(μ/ρ)_a}]은 1.11로 거의 일정

D(rad) = 0.877 x 1.11 X(R) = 0.974 X(R) = 1.0 X(R)

▣ 체내방사선 방어원리

1. 선원의 격납 (Containment, confinement)

- 외부의 공기나 수중으로 누출 또는 확산방지

▶ 밀봉선원, 원자로의 격납용기, 원자로 1차 폐쇄계통, 원자로 격납건물 등

2. 농도의 희석 (Dilution)

- 개봉선원 취급시 오염 최소화의 2차적 방어수단 필요

▶ 공기정화설비, 배기설비 등

3. 체내오염경로 차단

- 방사성물질이 체내섭취경로 차단방법 적용

▶ 음식물 섭취금지, 금연, 방독면과 방호복의 착용 등

- 체내섭취시 적절한 의약품 투여로 체내의 방사성물질을 신속하게 배설

예> 1. 사고직후 옥화칼륨(KI) 투여로 방사성옥소의 체내흡수 방지

2. 다량의 물 섭취로 삼중수소가 체내로 침투하는 양을 줄임

▣ 방사선방어를 위한 기본 공식

(1) 피부겉표면( 0.7mg/[eqn: rm cm^2]) 투과가능한 방사선의 에너지

- 알파입자 ≥ 7.5 MeV

- 베타입자 ≥ 70 keV

(2) 베타입자의 평균에너지,  E = [eqn: rm 1 over 3][eqn: rm E_max]

[eqn: rm E_max] : 베타입자의 최대에너지

(3) 베타입자의 공기중 비정 :

-  0.01 ≤ E ≤ 2.5 MeV

R = 412 exp (1.265 - 0.0954 ln E)    ( mg/[eqn: rm cm^2] )

-  E ≥ 2.5 MeV

R = 530 E - 106    ( mg/[eqn: rm cm^2] )

-  대체적으로,   ～ 4m/MeV, ～[eqn: rm {E_max} over 2]   ( g/[eqn: rm cm^2] )

(4) 알파입자의 공기중 비정

-  E < 4 MeV

R = 0.56 E   ( cm )

-  4 < E < 8 MeV

R = 1.24 E - 2.62  ( cm )

-  대체적으로 공기중에서 수 cm  이내

(5) 베타입자 방출 점선원 A mCi부터 1cm의 선량율 :

～ 200A  ( rad/hr )

(6) 농도 C (μCi/[eqn: rm cm^3]) 인 용액의 베타선량율 :

～ 2.21EC/ρ ( rad/hr )

E : 평균에너지 (MeV),    ρ : 용액의 밀도 (g/[eqn: rm cm^3])

(7) 베타에 의하여 오염된 피부가 받는 선량당량율 :

～ 9 (rad/h)(μCi/[eqn: rm cm^2])

(8) 감마점선원 C (Ci) 에너지 E (MeV)로부터 1cm에서의 선량율 :

X = ～ 5600 C E  ( R/h )

(9) 매초 Q개의 중성자를 방출하는 점선원으로부터 r cm에서의 선량율 :

H = ～ [eqn: rm {Q} over {(4πr^2 ) (8000)}]  ( rem/h )

(10) 중성자에 대한 파라핀의 반가층 :

3.2 cm (1 MeV),  7 cm (5 MeV)

(11) 감마선의 반가층 :

-  납 : 1.2 cm (Co-60),   0.7 cm (Cs-137)

-  콘크리트 : 6.1 cm (Co-60),  4.9 cm (Cs-137)

(12) 반감기의 7배가 지나면 방사능은 1% 이하로 준다.

제 6 장   방사선안전관리 프로그램

▣ 방사선 피폭의 구분

1. 작업 피폭

- 방사선관리조직에 의해 관리

- 방사선방어의 일차적인 책임은 작업종사자에 있음

- 방사선방어절차에 따라 작업을 안전하게 수행할 의무

- 고용주가 작업자의 방사선방어를 위해 고려할 사항

․ 안전관리프로그램, 방사선관리조직, 방사선방어의 한도,

검사 및 보고 등을 정하는 규정

․ 방사선관리담당자에 기술적, 행정적 지원 제공

․ 작업자의 교육 및 훈련

․ 작업자의 주기적인 의학적 검사

․ 방사선방어 및 관리활동에 필요한 기록 유지

․ 적절한 방사선관리 및 방어장비와 용구의 제공

2. 의료피폭

- 의료상 피폭은 선량한도의 적용대상에서 원칙적으로 제외

- 의료상 피폭은 방사선의 사용이 최선의 선택이며 피폭으로 인한 이득이

피폭자(환자)에게 돌아온다는 판단아래 정당화됨

- 의학적 연구 목적으로 받는 피폭은 선량한도 적용

3. 일반대중의 피폭원

- 자연방사선 피폭원

- 방사선시설에서 환경으로 누설되는 방사선/능

- 미량의 방사능 함유 또는 방사선을 방출하는 일용품

- 야광도료(H-3), 함유연기(Am-241), 화재감시기, TV 등

- 기술향상에 의하여 증가된 자연방사선원

․ 핵실험 강하물, 고공비행, 우주여행 등

4. 사고 피폭

- 사고대비 비상계획 수립 후 규제 당국의 승인 필요

- 사고로 년간선량당량의 2배 이상 피폭의 경우 의학적 검사 수행

- 긴급작업에 따른 계획 특수피폭은 관련선량한도의 2배까지 허용,

불가피한 경우 작업자의 일생동안 년간선량한도의 5배까지 허용

▣  방사선 작업조건

1. 작업조건 A

- 년간피폭선량이 관련선량한도의 3/10을 초과할 가능성이 있는 조건

- 작업자는 개인방사선피폭감시 및 특수건강감시를 받음

- 18세 이하인 학생, 훈련생 등의 방사선 작업은 허용될 수 없음

2. 작업조건 B

- 년간피폭선량이 관련선량한도의 3/10을 초과할 가능성이 희박한 조건

- 작업자는 개인방사선피폭 감시 수행 불필요

(필요에 따라 확인목적의 감시는 가능)

▣  작업구역의 구분

1. 일반구역 (uncontrolled area)

- 년간피폭선량이 관련선량한도의 1/10을 초과할 우려가 없는 구역

( 방사선관리가 필요하지 않는 구역 )

* 청정구역 : 식당 등 방사성오염이 완전히 방지되는 구역

2. 감시구역 (supervised area)

- 예상피폭선량이 관련선량한도의 3/10을 초과할 우려가 없는 구역

* 작업환경의 감시와 적절한 출입관리가 필요하며 적절한 표지 부착

3. 방사선구역 (radiation area)

- 외부선량율이 관련선량한도의 3/10 (0.3mSv/week) 이상

- 표면오염도가 관련한도의 1/10 이상

- 공기중, 수중오염도가 관련 최대허용농도의 3/10 이상

4. 관리구역 (Controlled area)

- 외부선량율이 주당 선량한도 (1.0mSv/week) 이상

- 표면오염도가 관련 표면오염한도 이상

- 공기중, 수중오염도가 관련 최대허용농도(MPC) 이상

▶ 참고 : 출입시 소정의 출입절차에 의하여 관리

방사선구역임을 알리는 표지 및 경고문 게시

출입구에는 적절한 물리적 방벽 설치

갱의실과 오염검사실이 구역의 출입구에 마련

▣ 개인방사선 모니터링 프로그램

가. 체외피폭 : 전신, 피부, 국부피폭선량으로 구분하여 평가

나. 개인방사선측정기

(1) 구분 : 기준선량계, 보조선량계, 사고피폭선량계

(2) 종류 : 필름뱃지, 유리선량계, TLD, 포켓선량계, 포켓전리함, 경보기

(3) 측정기의 특성

1) 필름뱃지

① 측정원리는 사진유제의 방사선에 의한 잠상현상(사진작용)

② 에너지의존성과 방향의존성이 크다

③ 방사선의 종류를 구분하여 측정가능

④ 전신선량, 피부선량, 기관선량 측정

⑤ 온도, 농도의 영향이 크다.(잠상퇴행현상)

⑥ 인체조직등가물질이 아니므로 보정이 필요

⑦ 기록 영구 보존

2) TLD / 유리선량계

① 측정원리는 격자결함을 갖는 결정체에 방사선을 쬐어서 가열시켜

주면 형광을 방생하는 열형광 현상을 이용

② 저선량에서부터 고선량까지 측정가능 (필름뱃지와 비교)

③ 에너지 및 방향의존성이 필름뱃지보다 적다

④ 방사선의 종류별 구분 측정이 불가능

⑤ 인체조직 등가물질

⑥ 온도, 습도 영향이 비교적 적다

⑦ 소형, 판독이 간단

⑧ 기록의 영구보존이 불가능하나, 재사용이 가능

3) 포켓선량계 / 포켓전리함

① 측정원리는 전리함을 내장하여 측정

② 현장에서 직접 판독 가능

③ 보조선량계로서 만 사용 가능

④ 감마선용, 중성자용, 엑스선용 등이 있음.

⑤ 장기간 사용시 누설선량 발생

⑥ 충격에 약함

⑦ 휴대가 용이함

⑧ 충전기로 충전하여 사용하면 영구사용 가능

다. 체내피폭의 모니터링 프로그램

(1) 방사성물질의 인체내 침입경로

1) 흡입섭취

2) 경구섭취

3) 피부 또는 상처구

(2) 체내오염 측정방법

1) Bioassay 법 (뇨분석법)

인체에서 배설되는 배설물을 채취하여 전처리 한 후 방사능농도를

측정하여 인체내 방사성물질의 양 및 내부피폭선량을 평가

2) Wholebody counting법 (전신계수법)

인체외부에서 직접 방사능측정기로 측정하여 인체내의 방사성물질

의 양과 내부피폭선량을 측정평가

3) 농도계산법

방사선작업장내의 방사성오염도를 측정하거나 작업자가 직접 공기                 시료채집기로 흡입된 시료를 채취한 후 방사능농도를 측정하여

내부피폭선량을 평가

<방사선 사고대책의 3대 원칙>

1. 안전유지를 위한 긴급조치

2. 통 보

3. 사고확대의 방지

▣ 비밀봉선원 취급시 피부오염 방지대책에 대해 5가지 쓰시오.

① 손 등에 방사성물질이 오염되면 제거가 곤란하므로 오염가능성이 있는 작업전에

적당한 Barrier Cream을 바른다.

② 방사성핵종을 맨손으로 취급해서는 안되며, 고무장갑이나 적당한 도구를 사용하여 취급

③ 손톱을 짧게 깎고 피부에 외상이 있을때에는 방사성핵종을 취급하지 않도록 한다.

④ 오염된 손이나 장갑을 낀채로 가스 및 수도꼭지, 전기스위치를 조작하지 않도록 함.

⑤ 종이수건과 같은 1회용 수건을 사용하는 것이 좋음.

⑥ 관리구역을 떠날때는 반드시 손을 씻어야 하고 필요시 샤워를 한다.

▣ 방사성동위원소등의 사용의 기술기준을 10가지 이상 기술하시오.

① 사용시설안에서 사용

② 개봉 RI는 작업실에서 사용

③ 밀봉 RI는 개봉 또는 파괴우려가 없도록 누설, 침투 등에 의하여 오염우려가 없도록 조치

④ 차폐, RI등과의 적당한 거리유지, 피폭시간 단축의 조치를 함으로써 종사자에 대해서는

최대 허용피폭선량 및 최대 허용집적선량을, 수시출입자에 대해서는 과기처장관이 정하는

허용 피폭선량을 초과하지 않도록 할 것.

⑤ 반입구, 비상구등 상시출입하지 않는 출입구의 문을 외부로부터 개폐할 수 없도록

시설안에 들어있는 사람이 신속히 탈출할 수 있도록 할 것.

⑥ 상시출입장소의 공기중 RI 농도는 점화 또는 배기함으로써 최대허용 공기중농도를 초과하지

않도록 할 것.

⑦ 작업실 한의 사람이 마시는 음료수중 RI 농도는 최대허용 수중농도를 초과하지

않도록 할 것.

⑧ 접촉물질 표면의 RI 오염도는 오염제거하거나 접촉하는 물질을 폐기하여

최대 허용표면오염도를 초과하지 않도록 할 것.

⑨ 작업실안에 작업복, 신발, 보호구 등을 착용하되 이를 착용한채 작업실을 나가지

않도록 할 것.

⑩ 인체에 착용하고 있는 물건표면에 대해 오염상태를 검사하고 오염을 제거할 것.

⑪ 표면오염도가 과기처장관이 정하는 최대 허용표면오염도를 초과하는 것은

작업실로부터 가지고 나가지 않을 것.

⑫ 표면오염도가 과기처장관이 정하는 허용오염도를 초과하는 것은 방사선구역으로

부터 가지고 나가지 않을 것.

⑬ 사용할 때설, 방사선구역의 눈에 띄기쉬운 장소에는 방사선장해방지에 필요한

주의사항을 게시할 것.

⑭ 방사선구역에는 사람의 출입을 제한하고, 종사자외의 사람은 출입시 종사자의

지시를 따르도록 할 것.

⑮ 방사선구역에 RI사용시 총리령이 정하는 표지를 부착할 것.

▣ 밀봉선원 및 방사선발생장치 사용시  주의사항을 5가지로 쓰시오.

① 사용될 위험구역내에 사람이 없는가를 확인

② 한사람의 운전책임자를 선정하고 책임자의 지시 감독하에 조작

③ 위험구역 출입시는 운전책임자의 지시에 따라야하고 서베이메타로 안전성 유므를 확인

④ 사용중이나 비사용중 일때의 공간선량을 분포, 측정결과르 취급자에게 주지시킬 것.

⑤ 사용개시 및 종료시에는 반드시 서베이메타로 방사선 누출여부를 확인

⑥ 위험장소는 취급자 이외의 접근통제

⑦ 조사장치의 기능 등을 수시로 점검하여 사고발생 방지를 위한 노력

▣ ICRP의 선량한도 권고의 기본방침

① 확률적 영향을 합리적으로 달성할 수 있는 한 낮게 유지하며 결정론적 영향을 예방

② 결정론적 영향은 선량한도를 충분히 낮게 설정하여 생애에 걸친 피폭이 결정적

효과의 발단선량에 미달하도록 함으로써 달성한다.

③ 확률론적 영향의 제한은 정당화와 최적화의 과정을 거침으로써 ALARA를 지향

하고 선량한도를 초과하지 않도록 함으로써 달성한다.

④ 선량한도는 1년간의 체외피폭으로 인한 선량당량과 같은 해 체내피폭으로 인한

예탁등가선량의 합을 적용한다.

⑤ 선량한도에는 자연방사선과 의료상의 피폭은 계산하지 않는다.

⑥ 선량한도에는 제어가능한 피폭에 대해서 적용하며 사고시와 같이 제어가 불가능한

경우의 피폭은 별도로 다룬다.

▣ 허용선량

심각한 신체적 장해나 유전적 장해가 일어날 확율이 무시할만한 선량제한치

▣ 최대허용선량 (MPD)

현재의 지식에 기초를 두고 개인생애 어느 시기에서도 감지할 수 있는 신체적장해

또는 유전적장해를 받을 확율에서 주시될 수 있는 방사선의 최대량

▣ 최대허용 인체부하량 (MPBB)

현재 인체내에서 방사성핵종이 결정장기에 조사되어 년간 최대허용선량이 될 때

이 방사성핵종의 양

※ MPBB가 방사성핵종에 따라 다른 이유

① 방출 방사선의 선질계수가 다름

② 방출 방사선 에너지의 세기

③ 인체내 누적된 장소의 이중성

④ 결정장기의 허용선량

⑤ 방사성핵종 자핵의 존재

▣ 방사선방어의 ALARA 개념과 그 시행방법을 설명하라.

가. ALARA 개념

비확률적인 유해한 영향을 방지하고 확률적인 영향의 발생확률을 합리적으로

달성할 수 있는 한 낮게 유지한다.

즉, 방사선작업자 또는 일반대중의 불필요한 방사선 피폭을 방지하고 실용한도

내에서 가능한 방사선피폭을 줄여 방사선에 의한 장해를 방지하자는 것이다.

나. ALARA 시행방법

① 행위의 정당화

방사선피폭을 수반하는 행위로부터 얻은 이득이 수반되는 위해에 비해 순이득

을 가져오지 아니하면 그 행위는 인정되지 않는다,  순이득이 있다면 그 행위

는 정당화 되었다고 볼수있다.

② 방어의 최적화

정당화된 행위라도 그 실행 및 집행과정에서 사회적, 경제적 요건을 고려하여

합리적으로 달성할 수 있는 한 낮게 유지

③ 선량한도

어떠한 개인도 피폭이 제어되는 행위로부터 ICRP가 권고하는 선량한도를

초과해서 피폭되어서는 아니된다.

▣ ICRP-60

5년간 총100mSv를 넘지 않아야 하므로 기존 한도의 40%로 낮아졌고,

비확률적영향을 방지하기 위한 등가선량 한도는 조직가중치가 부여되지 않았

거나 부여 되었더라도 그 값이 매우 작은 눈의 수정체, 피부, 손, 발에 대해서

한도를 제시하고 있다 .

또 하나의 중요한 변화는 선량제약치의 도입으로 그 내용을 요약하면

다음과 같다.

1) 단일 피폭원에 의한 개인선량 및 위험의 최대치

2) 최적화의 상한치

3) 행위에 따라 상이한 척도

4) 규제의 수단

5) 경험이나 일반적인 최적화로부터 도출

※ 피부나 눈의 수정체에 대해서는 가중치가 배정되지 않은 이유

이 두조직에 대한 선량당량 한도는 비확률적영향을 근거로 설정되었기

때문에 확률적영향에 대한 위험을 평가하기 위한 실효선량당량의

산정에는 이를 고려하지 않았음.

▣ 국민선량

긴 안목으로 보아 소수인이 다량피폭 되었는가, 다수인이 소량피폭

하였는가는 과히 중요하지 않고 유전적 장해의 방지를 위해

유전적으로 유의한 선량을 생각하고 제한하는 것이 중요하다.

유전적으로 유의한 선량과 직접 관계

▣ 선량제약치의 특징

최적화의 판단을 행할 경우의 개인선량의 상한치

- 직업피폭의 선량제약치는 직종에 대하여 설정함

- 공중피폭의 선량제약치는 선원에 대하여 설정함

- 의료피폭의 선량제약치는 전형적인 진단에 대하여 설정함

▣ 방호의 최적화시에 고려해야할 방사선방호에 관련되는 주요인자

① 집단선량

② 방호를 위한 내용

③ 개인선량의 분포

④ 방호수단에 수반하는 방사선 이외의 요인, 예커내 불쾌감, 안전성

▣ 방호의 최적화를 판단하기 위한 기법

① 비용-효과분석

② 비용-편익분석

③ 다속성 효용분석

④ 멀티크라이테리아(multicriteria) 우위분석

▣ 직업상피폭에서 선량제약치 설정시 유의점

① 직종마다, 직종의 특수성과 방사선관리실적에 근거하여 설정한다.

② 1인의 작업자가 복수의 직종에 관련된 가능성등을 고려하여 설정한다.

③ 상한은 20mSv/y

▣ 의료피폭에 선량한도가 적용되지 않는 이유

① 의료조사는 그것을 받는 사람이 직접 이익을 얻기 때문에 이루어진다.

② 행위의 정당화와 방호의 최적화가 적절하게 실시되고 있으면 환자의 선량은

의료상의 목적에 비추어 충분히 낮다고 생각된다.

③ 일률적인 한도를 설정하는 것은 필요한 의료행위를 제한하는 것이 된다.

▣ 방사선방호상 일반공중의 주된 특성

① 다수의 피폭원으로부터 피폭될 가능성이 있다.

② 구성원은 불특정다수이며 불균일하다

③ 연령 구성이 넓다

④ 피폭기간이 길다

⑤ 직접적인 개인관리는 받지 않는다.

▣ 직업상피폭에서 선량한도의 역할과 적용범위

① 선량제약치를 선택할 때 상한의 역할을 한다.

② 방호의 최적화 적용시 판단의 잘못을 보전한다.

③ 통상의 피폭관리가 이루어지고 있는 상황에 적용된다.

④ 작은 고장이나 판단잘못에 따르는 피폭, 설계자가 예측하지 못한 상황에 대한       보수, 해체 등에 따르는 피폭은 한도에 포함된다.

⑤ 사고시 및 긴급시의 피폭에는 한도를 적용하지 않는다.

단, 선원이 제어 가능한 상태로 된 경우 작업에 의한 피폭은 한도에 포함된

다.

▣ ICRP 1990년 권고의 특징

1.1977년 권고와 1990년 권고의 주요 차이점은 다음과 같다.

1) 1990년 권고는 선원제어의 가능성(선원중심)과 피폭제어의 가능성(개인

중심)에 주목하여 방사선 방호 체계를 세웠다. 이 때문에 기술개발의 결과

로 증가되어진 자연방사선 피폭과 사고시의 피폭 등에 대하여서도 방사선방

호의 구성, 방사선방호체계가 수립되었다. 종래의 권고는 선원의 제어 가능

성에 주안점을 두고 있었기 때문에 프러스(+) 편익이 있는 행위에 대하여

서만 선량제한 체계를 권고 하였다.

2) 최적화의 제한조건으로서 개인에 대한 선량제약치를 도입하였다.

3) 방사선유발암에 관한 최신 역학조사정보를 채용하여 조직가중치를 변경하였

다.  방사선가중치에는 비치사성암의 손해(detriment)도 고려되었다.

4) 선량한도의 값을 손해의 용인수준에 기초하여 설정하였다.

5) 잠재피폭에 대하여서도 고려해야 한다고 되어 있다.

6) 방사선방호 실무를 위한 참고준위(작업장소의 구분, 작업조건의 구분,

조사준위등)에 대한 수치의 예시는 하지 않았다.

2. ICRP 권고에서 사용한 양

【표1】방사선방호에 사용되는 기본적인 양

흡수선량 D : absorbed dose	단위질량당 흡수된 에너지	J/kg	Gy
등가선량 H : equivalent dose	가중흡수선량 [eqn: rm H_T] = ∑[eqn: rm W_R]․[eqn: rm D_T,R]	J/kg	Sv
유효선량 E : effective dose	가중등가선량(이중가중흡수선량) [eqn: rm E] = ∑[eqn: rm W_T]․∑[eqn: rm W_R]․[eqn: rm D_T,R] = ∑[eqn: rm H_T ~ W_T]	J/kg	Sv

3. 방사선방호의 관점에서 본 생물학적 영향

방사선피폭에 의한 생물학적 영향은 영향의 정도에 따라,

① 변화 (change)

② 손상 (damage)

③ 해(害) (harm)

영향의 발생확률뿐만 아니라 영향의 정도도 고려하기 위하여 손해의 개념

을 도입

손해는 ① 방사선가중치의 설정, ②선량한도값의 설정, ③ 정당화, 최적화

등의 판단시에 필요로 하는 양적 개념이다.

방사선방호에서 방사선영향은 ①확률적 영향과 ② 결정적 영향으로 구분된다.

영향분류	예 시	발단선량	선량과의 관계	방호목표
확률적 영향	암, 유전적영향	존재하지 않음	발생율 증가	감 소
결정적 영향	그밖의 모든 영향	존재함	발생율 증가 심각도 증가	방 지

▣ 방사선 방호의 목표

① 편익을 가져오는 방사선피폭을 수반하는 행위를 부당하게 제한하는 일없이

사람의 안전을 확보하는 일

② 개인의 결정적 영햐의 발생을 방지하는 일

③ 확률적 영향의 발생을 감소시키는 일

☞ 피폭의 관점에서 인간활동을

① 행위(practice : 피폭을 전체적으로 증가시키는 인간활동)와

② 개입(intervention : 피폭을 전체적으로 감소시키는 인간활동)의 둘로 나누

어 각각의 인간활동에 대하여 방사선방호체계를 권고하고 있다.

【 방사선방호의 체계】

신규 또는 계속된 해위	개 입
① 행위의 정당화 ② 방호의 최적화 ③ 개인의 선량한도	① 개입의 도입은 해보다 이익이 클 것 ② 개입의 종류, 규모, 기간은 최적인 것일 것

▣ 선량제약치의 특징

최적화의 판단을 행할 경우의 개인선량의 상한치

① 선량제약치의 상한치는 한도를 넘어서는 않됨

② 직업피폭의 선량제약치는 직종에 대하여 설정함

③ 공중피폭의 선량제약치는 선원에 대하여 설정함

④ 의료피폭의 선량제약치는 전형적인 진단에 대하여 설정함

▣ 방호의 최적화시에 고려해야할 방사선방호에 관련되는 주요인자

① 집단선량

② 방호를 위한 내용

③ 개인선량의 분포

④ 방호수단에 수반하는 방사선 이외의 요인, 예컨데 불쾌감, 안전성

▣ 방사성 고체폐기물의 소각처리법의 장단점을 간단히 기술하시오.

가. 장 점

① 감용비가 크다 (100정도)

② 소각결과 생성되는 회는 화학적으로 안전하여 보관 또는 처분에 적합

나. 단 점

① 연소 배기체중 함유되어 있는 방사성 분진을 제거시켜야 함

② 소각물중에 혼입되어 있는 염화비닐등으로부터 발생하는 부식성기체 때문에

주요부분은 내부식성 재료를 사용할 필요가 있음.

③ 기체 정화계로부터 노재, 기체, 세척폐수등의 2차 폐기물이 발생

④ 운전경비가 많이 소요

▣ 밀봉선원 및 방사선발생장치 사용시 주의사항을 5가지로 쓰시오

① 사용될 위험구역내에 사람이 없는가를 확인

② 한 사람의 운전책임자를 선정하고 책임자의 지시 감독하에 조작

③ 위험구역 출입시는 운전책임자의 지시에 따라야하고 서베이메타로 안전성

유무를 확인

④ 사용중이나 비사용중 일때의 공간선량을 분포, 측정결과를 취급자에게 주지

시킬 것

⑤ 사용개시 및 종료시에는 반드시 서베이메타로 방사선 누출여부를 확인

⑥ 위험장소는 취급자 이외의 접근통제

⑦ 조사장치의 기능등을 수시로 점검하여 사고발생 방지를 위한 노력

▣ 방사선 장해를 받은 자의 조치사항을 기술하시오.

가. 종사자 또는 관리구역 수시출입자 및 방사선구역 수시출입자가 방사선 장해

를 받았거나 받을 우려가 있는 경우에는 그 방사선 장해의 정도에 따라 관리

구역 및 방사선구역에의 출입시간의 단축, 출입금지 또는 방사선 피폭

우려가 적은 업무로의 전환등 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 관리구역 및 방사선구역에 일시적으로 출입하는 자가 방사선 장해를 받았거

나 받을 우려가 있는 경우에는 지체없이 의사에 의한 진단등 필요한 보건          상 조치를 하여야 한다.

▣ 핵종이 불분명한 고체상 베타입자 방출체를 실험실 바닥에 업질렀다.

가. 제염순서을 쓰시오.

나. 단창형 GM계측기를 이용하여 핵종판별이 가능한가?

다. 가능하다면 그 판별 방법을 듣고 그 방법에 관하여 약술하시오.

가. 제염순서

1) 같은 실험실의 직원에게 알리고 부근에 있는 사람, 설비담당자에게 알린다.

2) 오염이 확대되지 않도록 조치한다.

3) 책임자에게 알린다.

4) 오염구역 울타리 설치 또는 로프를 설치하고 표지와 주의사항을 게시하고

제염관계자 이외의 출입을 금지한다

5) 사고현장에 있었던 직원의 신체오염을 검사한다.

6) 제염을 실시한다.

7) 제염이 완전하게 되었는지를 서베이한다.

8) 사고발생 원인을 규명하고 기록하여 사고재발 방지의 자료로 활용한다.

나. 핵종판별이 가능

다. 판별 방법

GM계수관 전면에 흡수판을 놓고 계수율과 흡수판 두께와의 관계를 취하면

계수율은 흡수판의 두께에 따라서 거의 지수적으로 감소하고 특히 흡수판 두께를

면밀도(mg/[eqn: rm cm^2])로 표시한 경우에는, 이 관계는 물질에 따라 그렇게 의존하지

않고 β선의 에너지만으로 결정된다.  따라서 여러 두께를 갖는 Al 흡수판을

GM계수관 전면에 삽입할 때마다 계수율을 구하고 이것을  Semi-log 그래프

용지에 그리면 그 그래프의 경사에서 질량흡수계수 μ가 구해지고

〔 Ｉ = [eqn: rm I_0][eqn: rm e ^-(μ/ρ)χ]에서 μ/ρ를 계산〕β선의 최대에너지와 μ와의 관계에서

피측정 선원의 최대에너지를 측정할 수 있다.

그외에 GM계수관과  Al 흡수판을 이용하여 구한 β선의 흡수곡선으로부터

최대에너지를 구하는 방법에는 Feather법, Harley법, 및 간이법이 있다.

1) Feather법 : 표준시료의 흡수곡선과 미지시료의 흡수곡선과의 비교법

2) Harley법 : 표준시료 및 미지시료의 투과율에서 흡수체 두께의 계수율비를

구한다.

3) β선의 최대비정과 최대에너지의 관계식에서 구한다.

▣ 방사선이 인체에 미치는 영향에서 장해에 영향을 미치는 인자 5가지를 열거하라.

흡수선량, 선량률, 선량분포, 방사선질, 피폭범위, 피폭조직의 방사선감수성,

방사성 핵종의 장기내 침착부위

▣ 밀봉선원의 Capsule로서 필요한 요건을 기술하시오.

- 정상적인 사용시에 개봉 또는 파괴의 우려가 없을 것

- 누설, 침투등에 의하여 내용물이 흩어져서 오염되는 우려가 없을 것

- β선 흡수가 될 수 있는한 적을 것

- 사용에 적합한 구조, 모양, 크기를 가지며 방사능 마크, 핵종수량, 제조번호등

필요한 표시가 붙어 있을 것

- 기계적, 화학적 및 열적으로 충분한 강도를 가질 것

▣ 대선량피폭에 의한 전형적인 급성장해의 증후가 진전되는 3단계를 쓰고

그 임상적 증상을 간단히 설명하여라.

① 전초기 □□□□□□□□ 오심, 구토

② 잠복기 □□□□□□□□ 별다른 증상 없음

③ 발병기 □□□□□□□□ 각종 증상 발생

▣ ALARA의 개념에 대하여 설명하여라.

방사선방어를 위하여 투자된 비용과 사회적 및 경제적 여러 인자를 고려한 그 이득을

해석하고, 가치판단에 따라 방사선피폭선량을 감축하기 위한 모든 수단을 강구하는

방사선방어 개념

▣ 방사선방어의 목표를 간략하게 설명하라.

비확률적 영향을 방지하고, 확률적영향의 발생확률을 합리적으로 달성할 수 있는

한 낮게 유지한다.

▣ 밀봉선원 또는 방사선발생장치 사용시의 주의사항을 기술하시오.

① 방사선 사용중 위험구역내에 사람이 있는지 확인할 것

②□사용중□경고등 표시를 할 것

③ 안전관리책임자의 지시 감독하에 조작할 것

④ 위험구역 출입시 안전관리책임자의 지시에 따를 것

⑤ 위험구역 출입시 서베이미터로 안전성 유무를 확인할 것

⑥ 선원이 있는 장소에 화재시 조치사항을 강구할 것

⑦ 위험한 장소에는 취급자 이외에는 출입을 통제할 것

▣ 방사능 오염사고에 대한 조치를 설명하시오.

① 안전유지의 원칙으로 인명피해를 없게 할 것

② 절차에 따라 통보할 것

③ 오염확대를 방지할 것

④ 과대 과소 평가를 하지 말 것

▣ 제염원칙

1. 약한 제염법  》 강한 제염법

2. 제염 위치 우선 순위

3. 제염 범위 결정

▣ 피부 제염 방법 및 순위

1. 피복, 신발 제거

2. 노출 부위 제염

3. 상처 및 구멍 부위 제염

4. 오염 화상 부위

5. 피부 : 비눗물  》유화제 》표백제 》약솜, 분말 유화제 》고무장갑 》탈피

6. 모발 20회 세척, 면도금지

▣ 심부선량

ICRU가 정하는[eqn: rm H_P (10)]으로서 인체의 몸통 표면아래 10mm 깊이에서의

선량당량

▣ 표층선량

ICRU가 정하는 [eqn: RM H_S (0.07)]으로서 인체의 피부 표면아래 0.07mm깊이에서의

선량당량

▣ 유도실용한도(DWL)에 해당하는 기준들을 써라.

- 최대허용농도(MPC)

- 허용선량율

- 최대허용신체부하량(MPBB)

▣ 전신에 대한 피폭선량률 □□□□□□□□ γ선과 중성자선의 선량당량률

피부에 대한 피폭선량률 □□□□□□□□ β선과 γ선, 중성자선의 선량당량률

▣ 유리성(제거가능)오염 측정에 사용하는 방법은 무엇이냐?

스메어(smear)법 또는 wipe test

▣  관리구역 출입구에 설치된 게시판에서 출입자가 일반적으로 얻을 수 있는 관리구역에

대한 정보 세가지는 무엇이냐 ?

① 관리구역내 방사선준위

② 관리구역내 오염준위    ③ 주의사항

▣ 이상 발생시 응급조치의 원칙에 대하여 간략하게 설명하라.

① 인명안전보호원칙           ② 통보의 원칙

③ 확대방지의 원칙            ④ 과대평가의 원칙

▣ 방사선방어의 목표는 ?

비확률적영향을 방지하고 확률적영향을 용인하는 수준까지 제한하는 것

▣ 외부 방사선의 방어원칙은 ?

거리는 멀게, 시간은 짧게, 차폐는 두껍게

▣ 내부방사선의 피폭경로는 ?

흡입, 섭취, 피부

▣ 방사선방어의 기본방침은 ?

정당화, 최적화, 선량한도

▣ 개인방사선의 관리 구분은 ?

- 외부방사선피폭관리 : 개인선량계를 사용하여 인체외부에서 피폭되는

방사선량을 측정하여 최대허용선량을 기준으로

관리함

- 내부방사선피폭관리 : 전신계수기나 인체배설물 등을 이용하여 인체내에

존재하는 방사성물질의 양을 측정하여 내부피폭선

량을 관리함

▣ 방사선안전관리의 제단계 중 검사단계애서 수행되어야 할 사항은 ?

- 방사선원 검사 : 선원의 존재확인, 건전성, 누설검사

- 물리적 안전조치 : 차폐의 적합성, 이동확인, 안전장치, 경보장치

- 절차관리 : 선원표지, 피폭관리절차, 교정, 측정절차

▣ 측정기록의 보관기간은 ?

- 개인방사선피폭관리 관련 기록 : 영구보존

- 지역방사선관리용 측정기록 : 5년간 보존

▣ 표면방사성 오염검사를 직접법으로 할 때 서베이메타의 주요성능은 ?

감마선에 대한 감도가 높을 것

▣ 입자의 공기시료 채집시 선택할 여과지의 특성을 간단히 설명하시오

입자포집용 여과지는 포집효율, 공기저항(압력손실), 표면포집특성,

물리적 강도를 고려해서 선택하여야 한다.

▣ 공기중 시료를 채집한 후 방사능측정시 측정방법에 따른 계측기의 종류를

쓰시오.

① 전방사능 계측기 : 알파선측정용 Zns 섬광계수기, 베타선측정용 GM계                           수관, 플라스틱 섬광계수관

② 방사선에너지 스펙트럼 분석기 : 알파선용 표면장벽형 검출기,

감마선용 NaI, Ge(Li)검출기

▣ 표면방사성오염 검사중 간접법인 스메어법에 대해서 간단히 쓰시오.

직경이 1-2인치의 여과지를 사용하여 100[eqn: rm cm^2]의 면적을 10회 정도 문질러

서 시료를 채취한 후 GM 계수관으로 측정해서 표면오염도를 계산하여 확인

하는 방법

▣ 표면 방사성오염 관리방법의 종류를 쓰시오.

① 서베이메타에 의한 측정법 (직접법)

② 손발오염 감시기 (연속감시법)

③ 스메아에 의한 측정법 (간접법)

▣ 환경방사선관리의 필요성 4가지만 쓰시오.

① 방사성물질의 환경방출 억제

② 주변주민의 잠재적 방사선 피폭 평가

③ 방사성물질의 환경내 이행 결정

④ 원자력관계 규정 준수

▣ 환경방사능의 환경시료의 채취지점 선택조건중 3가지만 쓰시오.

① 시설의 경계지역

② 16km내 인구 조밀지역

③ 16 - 32km 지역의 경우 최소 풍향풍하 지역

▣ 환경방사능 시료중 토양은 어느 위치에서 채취하여야 하는가 ?

표면 20cm 깊이

▣ 환경방사선관리중 집직선량관리방법을 3가지만 쓰시오.

① 저준위용 필름뱃지를 이용한다.

② 열형광선량계를 정해진 위치에서 설치해서 측정한다.

③ 고정감시용 적산선량계를 이용한다.

▣ 방사선사고시 고정설치용 선량측정기의 특성은 ?

① 중성자와 감마선의 측정이 가능

② 감마선의 에너지가 10keV - 100MeV까지 측정

③ 1000R 까지 측정 가능하여야 한다.

▣ 방사선의 직접작용과 간접작용을 간단히 설명하라.

생물체의 특정 구성성분(물분자 제외)에 방사선의 에너지가 직접 흡수되어

유리기화 되는 등 손상을 초래하는 것을 직접작용이라 한다.

한편 세포질 물분자의 이온화, 유리기 및 과산화물의 생성에 의해 주변의

세포 성분에 변화를 초래하는 것을 간접작용이라 한다.

▣ Radiation Hormesis란 무엇인가 ?

저선량 방사선의 유익효과를 의미하며 저선량의 방사선이 존재하는 환경

조건하에서 다음과 같은 가능성에 의해 수명이 연장되는 등의 유익한 효과가

나타날 수 있다.

1) 기존 질병에 대한 저선량 방사선의 치유효과

2) 전염성 질병의 새로운 출현을 억제하는 예방효과

3) 낮은 선량에 의한 백혈구(호중구)의 활성화

4) 스트레스 유도 인자에 의한 질병저항성 증가 가능성

▣ 고선량 방사선에 피폭되면 탈모 또는 지문이 소실되는 이유는 ?

피부의 분열이 왕성한 세포층인 기저분열층(basal division layer)과

진피층이 방사선에 의하여 쉽게 손상을 받기 때문

▣ 소화기관중 방사선에 가장 민감한 부위는 ?

소장 (특히, 십이지장)

▣ 인체에 다량 분포하고 있는 천연방사성 핵종은 무엇인가 ?

K-40

▣ 방사선방어의 철학에 대하여 간단히 요약하여 설명하여라.

조사받은 방사선량과 그로 인한 영향 사이에는 선형관계(선량-응답곡선)가

성립한다는 가정하에서 확률적영향의 발생확률을 용인되는 수준 이하로

제한하고, 어떤 발단선량이 존재하는 결정론적 영향의 발생을 방지하는 것