- 원자력 이론 -

1) 전자 총 에너지가 정지질량에너지의 2배 등

2) 밀킹의 개념 설명은?

3) 방사성표지화합물 : 1차효과, 내부 및 외부효과?

4) 방사선의 생물학적영향으로 병원성세균사멸조건?

온도 30℃, 선량 30Gy, 산소(90%)+질소(10%, 연속조사(10Gy/hr, 3시간)

5) 가속기내에 Au-197 0.1g 12시간 원자로내 조사시 0.90Ci이다. Au-198의 이론적 최대 방사능은?

(Au-198, 반감기 : 64.8h)이 최대치의 80%에 이르는 시간?

6) 흡수선량 및 커마 기술?

7) 단위가 틀린 것?

(1) AMAD-□m	(2) LET-Mev/m	(3) ALI-Bq/□	(4) TEDE-Sv

8) 액티버블 트레이서법 설명?

9) Po-218(T1/2 = 2.08분), Pb-214(T1/2 = 26.8분)일 때 이 2가지 R.I.의 양이 같아지는 시간?

분을 (최초 Po와 나중의 Po)?

10) 동일종류 방사선에 의하여 동일한 선량으로 피폭된다 해도 생물학적 효과는 다르다.

이 생물학적효과에 미치는 물리적, 생물학적, 화학적효과는 다르다.  이 생물학적효과에 미치는

물리적, 생물학적, 화학적요인에 대해서 어떠한 영향을 끼치는가?

11) □-방사선 차폐시 □값이 작으면 차폐두께는 어떻게 되는가?

12) 선원이 137Cs인 0.6Mev, 0.8Mev의 □선을 낸다면 137Cs의 □상수는?

13) ICRP-60의 유효선량한도를 직업상 피폭보다 1/20수준 낮게 책정한 이유 3가지는?

14) □선이 인체에 미치는 영향중 확율적영향과 관계된 선량은(유효)선량과 비확율적영향은

(등가)선량을 단위는 각각 SI단위로(Sv), (Gy)를 사용하며, 그 이유는 무엇인가?

15) X-선발생장치 0.05Mev의 단일에너지임. 발생장치의 빔직경은 7.62cm이고 1010의 광자가 발생,       이때의 피폭선량은? (0.05Mev의 질량에너지 흡수제수 : 0.043□/g)

- 법령 -

1) 운반포장검사 대상 및 주기

- 폐기업자, 이용사용 등 : 매 1년

- 사용후핵연료운반자 : 운반신고 마다

- 방사성동위원소 물질 운반 위탁자 : 운반신고 마다

- 밀봉방사성동위원소 판매량 370GBg사용: 매 6개월마다

2) 방사선발생장치 신고사유대상이 아닌 것?

3) 원자력안전위원회?

4) 방사선구역에서 방사성물질로 오염된 물체의 표면오염도 기록시기 및 보존기간?

5) 검사주기 : 판독업자 등

6) 비파괴검사업 사용허가기준 중 방사성동위원소 사용필요장비 및 기술인력 기준은?

7) 허가 또는 지정취소시, 사업 또는 사용폐지시 원자력관계 사업자가 취할 조치는?

8) 방사선량률의 측정시기

- 방사성폐기물 저장 처리 및 처분시설 : 매일

- 방사선 구역 : 매주

- 비정상방사물 누출장소 : 누출될 때마다

9) 표면 방사선량률, 폐기작업실, 피폭방사선량 : 설명

10) 방사성물질이 비정상적으로 누설시 제한구역경계에서 작업종사자가 선량한도초과시 피폭된 경우

사업자가 취할 사항?

- 핵물리, 방사선장해방어 -

1) 원자력의 붕괴 및 방사선물질과의 상호작용에서 □+붕괴작용을 하는 것은?

2) 전자포획 ∼

3) □-□, 하전입자 ∼

4) □-전리도 변화 ∼

5) 어떤 전자가 정지질량 E와 같은 운동E로 움직이고 있다 맞는 것은?

- 방사선 취급 기술 -

1) Ge(Li)이용 137Cs 측정시 Peak에서 반치폭 3Kev일 때 분해능은?

(1) 0.22%	(2) 4.53%	(3) 0.45%	(4) 45.3%

(Answer)

Ge(Li)은 □선 검출기로서 에너지 E는 0.622Mev, □E는 3Kev

분해능 =  [eqn: { TRIANGLE E } OVER E]   × 100 = [eqn: 3 OVER 662]  × 100 = 0.4531%

2) ns=500cpm, nb=100cpm, 시간이 30분일 때 측정정도를 최대위한 시료 및 백그라운드의

측정시간은?

3) 60Co의 □선에 대해 납(11.3g/ cm-3)은 T1/2 = 1.2cm 일 때, 콘크리트(2.35g/cm-3)의 반가층은?

(1) 3	(2) 6	(3) 9	(4) 12

4) 개봉선원중 가장 주의 요구되는 것은?

(1) □	(2) □	(3) □-□	(4) □

5) 1mCi 60Co선원으로부터 1m 떨어진 위치에서 조사선량이 1.23mR/h일 때 2.03Ci의 선원은 50cm

떨어진 위치에서 조사선량은 얼마인가?

(1) 1.24	(2) 4.92	(3) 9.99	(4) 8.12

6) 300cm3인 자유공기전리함으로 검출시 검출기 주변 기압 750mm/Hg, 온도 20℃일 때 발생전류가

5×10-10 A일 때 조사선량률은?

7) 개봉선원 사용시설설계상 일반적인 고려사항은?

8) 1.25Mev의 □선의 90。 산란각에 대한 산란 □선의 에너지와 파장, 반조전자의 에너지는?

9) □선에 대해 전부 그림 및 전자에너지 분포개념도?

10) □선 차폐시 고려사항은?