[별표 1] <개정 2008.3.4> 각종 표지 및 방사능표지(제3조제2항제1호등관련)
구분	표지사항	방사능표지의 크기	표지를 붙일 장소
1. 방사선관리구역(생산·사용·분배·저장·보관·처리·배출·처분) 등 제시설(제3조제2항제1호,제16조의2, 제18조제1항제7호,제19조제6호,제20조제4호,제21조제5호,제22조제5호,제23조의2,제25조제1항제4호,제26조제5호,제27조제5호,제28조의2,제30조제1항제5호,제52조제6호)	부표에 의한 표지(이하"표지"라함)의 위에는 "방사선 관리구역"이란 글자를, 그 바로 아래에는 "생산시설"."사용시설"·"분배시설"·"저장시설"·"보관시설"·"처리시설"·"배출시설" 또는 "처분시설" 등을 표시하는 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 들어감을 금함"이란 글자를 기입한다.	반지름 15센티미터 이상	생산시설 및 사용시설 등의 출입구와 방사선관리구역의 경계로 설정된 곳
2. 방사성동위원소 또는 방사선발생장치의 생산실, 사용실 및 작업실(제16조의2,제18조제1항제7호,제23조의2,제25조제1항제4호,제28조의2,제30조제1항제5호,제52조제6호)	표지의 위에는 "방사성동위원소생산실","방사성동위원소사용실"·"방사성동위원소사용작업실"·"방사선발생장치생산실" 또는 "방사선발생장치사용실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소생산실·방사성동위원소사용실·방사성동위원소사용작업실·방사선발생장치생산실 또는 방사선발생장치사용실의 출입구 및 그 부근
3. 방사성동위원소의 분배실(제18조제1항제7호,제25조제1항제4호)	표지의 위에는 "방사성동위원소분배실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소분배실의 출입구 또는 그 부근
4. 방사성동위원소의 저장실(제19조제6호,제26조제5호)	표지의 위에는 "방사성동위원소저장실"이란 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소 저장실의 출입구 및 그 부근
	근함을 금함"이란 글자를 기입한다.
5. 오염검사실· 처리작업실(제18조제1항제7호,제21조제5호)	표지의 위에는 "오염검사실" 또는 "폐기작업실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	오염검사실 또는 폐기작업실의 출입구 또는 그 부근
6. 방사성동위원소의 저장함(제19조제6호,제26조제5호)	표지의 위에는 "방사성동위원소저장함"이란 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 3센티미터 이상	저장함의 표면
7. 방사성동위원소저장시설에 비치한 용기(제19조제6호)	표지의 위에는 "방사성동위원소"의 글자를, 표지의 아래에는 방사성동위원소의 종류와 수량을 기입한다.	반지름 2.5센티미터 이상	용기의 표면
8. 배수설비(제22조제5호)	표지의 위에는 "배수설비"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 들어감을 금함"의 글자를 기입한다.	배수정화탱크에는 반지름 10센티미터 이상, 배액처리장치에는 반지름 5센티미터 이상, 배수관에는 반지름 2.5센티미터 이상, 기타의 설비의 주위에 붙이는 표지는 반지름 10센티미터 이상	배수정화탱크의 경우에는 그 표면(배수정화탱크가 매몰되어 있을 경우에는 당해 매몰장소의 지상 또는 바로 위쪽), 배액처리장치 및 배수관의 경우에는 지상에 노출한 부분의 표면과 그 설비의 주위 일대
9.소각로(제21조제5호)	표지의 위에는 "소각로"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 5센티미터 이상	소각로의 주위
10.배기설비(제22조제5호)	표지의 위에는 "배기설비"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 5센티미터 이상	배수구 또는 그 부근 및 배기정화장치배기관의 표면
11.보관설비 및 보관시설에 비치한 용기(제20조제4호)	표지의 위에는 "방사성폐기물"의 글자를 기입한다.	반지름 2.5센티미터 이상	용기의 표면
12. 방사성동위원소 또는 방사성동위원소에 의한 오염물 비치장소(영 제301조제1항제3호 라목)	표지의 위에는 "방사성오염물"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	비치장소의 주위
13. 방사성폐기물을 보관·처리·저장·배출·처분하는 경우 표면방사선량률이 교육과학기술부장관이 정하는 수치를 초과하는 경우(제79조제1항제3호, 제80조제1항제2호, 제81조제9호 다목)	표지의 위에는 "방사성폐기물"의 글자를, 표지 아래에는 폐기하는 사업자의 성명·폐기물의 수량·방사성물질의 농도 및 정리번호 등을 기입한다.	반지름 5센티미터 이상	방사성폐기물의 표면
비고 1. 방사능 표지의 크기를 위 표의 반지름기준에 맞추어 정하기가 곤란하다고 인정되는 때에는 당해 반지름기준을 적용하지 아니할 수 있다. 2. 위 표에서 "반지름"이라 함은 부표의 5R의 크기를 말한다.

방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙 - 별표

/

[부표]

표지의 예시도

[별표 2] 포장 및 운반관계 표지(제35조·제100조 및 제119조관련)
구분	표지사항	방사능표지의 형태 및 크기	표지를 붙일 장소
1. 제1종 백색운반물	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사성물질"이란 글자를, 그 아래에 방사성내용물의 명칭, 방사능의 양을, 그 아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.	방사능표지는 부표 2와 같은 형태로 하고, 가로세로를 각 100밀리미터 이상으로 한다.	운반물의 표면으로서 서로 반대방향인 2곳
2. 제2종 황색운반물	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사성물질"이란 글자를, 그 아래에 방사성내용물의 명칭, 방사능의양 및 운반지수를, 그아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.	방사능표지는 부표 3과 같은 형태로 하고, 가로세로를 각 100밀리미터 이상으로 한다.	운반물의 표면으로서 서로 반대방향인 2곳
3. 제3종 황색운반물	부표1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사성물질"이란 글자를, 그 아래에 방사성내용물의 명칭, 방사능의 양 및 운반지수를, 그아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.	방사능표지는 부표 4와 같은 형태로 하고, 가로세로를 각 100밀리미터 이상으로 한다.	운반물의 표면으로서 서로 반대 방향인 2곳
4. 핵분열성물질을 함유한 포장물	"핵분열성물질"이란 글자아래에 핵임계안전지수를, 그 아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재	표지는 부표 5와 같은 형태로 하고, 가로세로를 각 100밀리미터이상으로 한다.	운반물의 표면으로서 서로 반대 방향인 2곳

	한다.
5. 방사성운반물이 들어 있는 화물컨테이너 또는 탱크	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사성물질"이란 글자를, 그 아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.		방사능표지는 부표6과 같은 형태로 하고, 가로세로를 각 250밀리미터 이상으로 한다.	컨테이너 또는 탱크의 4측면
6. 도로 및 철도로 방사성물질을 운반하는 차량	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로"방사성물질"이란 글자를, 그 아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.		방사능표지는 부표 6과 같은 형태로 하고, 가로세로를 각 250밀리미터 이상으로 한다.	차량의 양측면 및 전후면
7. 단일 국제연합번호의 방사성물질을 전용운반하는 도로 및 철도 차량	운반되는 방사성물질에 따라 별표 7의 해당국제연합번호를 65밀리미터 이상의 크기로 기재한다.		표지는 부표 7과 같은 형태로 하고, 가로 300밀리미터 세로 120밀리미터 이상으로 한다.	차량의 양측면
참고: 위의 표지는 그 붙일 대상물의 크기 등 상황에 따라 그 크기를 조절 할 수 있다.
[부표 1] 방사능표지의 규격		[부표 2] 제1종 백색운반표지

[부표 3] 제2종 황색운반표지	[부표 4] 제3종 황색운반표지
[부표 5] 핵임계안전운반표지	[부표 6] 차량용운반표지
[부표 7] 국제연합번호(UN No.)운반표지

[별표 3] L형 운반물의 방사능 제한값(제85조제1항·제112조 및 제122조관련)
내용물의 물리적 상태	기구 또는 품목		방사성물질
	품목 제한값	운반물 제한값	운반물 제한값
1란	2란	3란	4란
고체 : 특수형방사성물질 특수형 이외의 것	10-2A1 10-2A2	A1 A2	10-3A1 10-3A2
액체	10-3A2	10-1A2	10-4A2
기체 : 삼중수소 특수형방사성물질 특수형 이외의 것	2×10-2A2 10-3A1 10-3A2	2×10-1A2 10-2A1 10-2A2	2×10-2A2 10-3A1 10-3A2

[별표 4] IP형 운반물에 대한 선박 운반수단의 방사능 제한값 (제85조제2항․제110조제2항 및 제111조제2항관련)
물질의 특성	해양	내수로
제1종 저준위 비방사능물질	제한값 없음	제한값 없음
제2종 및 제3종 저준위 비방사능물질 (비가연성 고체)	제한값 없음	100A2
제2종 및 제3종 저준위 비방사능물질 (가연성 고체, 액체 및 기체)	100A2	10A2
표면오염물체	100A2	10A2

[별표 5] 운반물 및 덧포장의 등급 분류기준(제98조관련)
조건		등급분류
운반지수	외부표면 임의점에서의 최대 방사선량률
0 0 초과 1 이하 1 초과 10 이하 10 이상	0.005mSv/h 이하 0.005mSv/h 초과 0.5mSv/h 이하 0.5mSv/h 초과 2mSv/h 이하 2mSv/h 초과 10mSv/h 이하	제1종 백색운반물 제2종 황색운반물 제3종 황색운반물 제3종 황색운반물
주 1. 이 경우는 반드시 전용으로 운반할 것

[별표 6] 방사성운반물의 국제연합기준 표시(제99조제1항제2호관련)
국제연합 번호	운반명/설명	부차적 위험
UN 2910	방사성물질, L형 운반물/물질 제한량
UN 2911	방사성물질, L형 운반물/기구 또는 품목
UN 2909	방사성물질, L형 운반물/천연우라늄, 감손우라늄, 또는 천연토륨으로 제조된 품목
UN 2908	방사성물질, L형 운반물/빈 운반용기
UN 2912	방사성물질, 제1종 저준위 비방사능물질/비핵분열성 또는 핵분열성L형1
UN 3321	방사성물질, 제2종 저준위 비방사능물질/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3322	방사성물질, 제3종 저준위 비방사능물질/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2913	방사성물질, 제1종 또는 제2종 표면오염물체/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2915	방사성물질, A형 운반물/비특수형, 비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3332	방사성물질, A형 운반물/특수형, 비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2916	방사성물질, B(U)형 운반물/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2917	방사성물질, B(M)형 운반물/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3323	방사성물질, C형 운반물/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2919	방사성물질, 특별조치 수송/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 2978	방사성물질, 육불화우라늄/비핵분열성 또는 핵분열성L형
UN 3324	방사성물질, 제2종 저준위 비방사능물질/핵분열성
UN 3325	방사성물질, 제3종 저준위 비방사능물질/핵분열성
UN 3326	방사성물질, 제1종 또는 제2종 표면오염물체/핵분열성
UN 3327	방사성물질, A형 운반물/핵분열성, 비특수형
UN 3333	방사성물질, A형 운반물/특수형, 핵분열성
UN 3328	방사성물질, B(U)형 운반물/핵분열성
UN 3329	방사성물질, B(M)형 운반물/핵분열성

UN 3330	방사성물질, C형 운반물/핵분열성
UN 3331	방사성물질, 특별승인조치운반물/핵분열성
UN 2977	방사성물질, 육불화우라늄/핵분열성	부식성 (국제연합등급8)
주 1. 핵분열성 - L형은 제85조제1항제3호에 해당함

[별표 7] 전용상태가 아닌 화물컨테이너 및 운반수단에 대한 운반지수 제한값 (제102조제2항제1호관련)
화물컨테이너 또는 운반수단의 형태	화물컨테이너 또는 운반수단에 대한 운반지수의 합계에 대한 제한값
화물컨테이너	50
차량	50
항공기 : 여객 화물	50 200
내륙수로용 선박	50
해상용 선박 (1) 선창, 방수격실, 지정갑판구역 : 운반물, 덧포장, 화물컨테이너	50(대형화물컨테이너2의 경우 200)
(2) 선박 전체 : 운반물, 덧포장, 화물컨테이너	200
주 1. 제119조제3항의 규정에 의하여 전용으로 운반하는 운반물 또는 덧포장은 이를 차량에 적재한 상태로 선박을 이용하여 운반할 수 있다. 2. 화물컨테이너 중 외부의 길이가 1.5미터 이상이고 내부의 부피가 3세제곱미터를 초과하는 것을 말한다.

[별표 8] 핵임계안전지수 제한값(제102조제2항 및 제103조제2항관련)
형태	핵임계안전지수 제한값
	전용상태	전용상태가 아닌 것
화물컨테이너	100	50
차량	100	50
항공기 : 여객 화물	해당없음 100	50 50
내륙수로용 선박	100	50
해상용 선박1 (1) 선창, 격실, 지정갑판구역 : 포장물, 덧포장, 화물컨테이너	100	50
(2) 선박 전체 : 포장물, 덧포장, 화물컨테이너	200 (대형화물컨테이너인 경우 제한값 없음)	200 (대형화물컨테이너인 경우 제한값 없음)
주 1. 제119조제3항의 규정에 의하여 전용으로 운반하는 운반물 또는 덧포장은 이를 차량에 적재한 상태로 선박을 이용하여 운반할 수 있다. 2. 화물컨테이너 중 외부의 길이가 1.5미터 이상이고 내부의 부피가 3세제곱미터를 초과하는 것을 말한다.

[별표 9] 저준위 비방사능물질 및 표면오염물체에 대한 IP형운반물 기준 (제110조제1항 및 제111조제1항관련)
방사성 내용물	IP형 운반물
	전용상태	전용상태가 아닌 것
제1종 저준위 비방사능물질 : 고체 액체	IP1형 운반물 IP1형 운반물	IP1형 운반물 IP2형 운반물
제2종 저준위 비방사능물질 : 고체 액체 및 기체	IP2형 운반물 IP2형 운반물	IP2형 운반물 IP3형 운반물
제3종 저준위 비방사능물질 :	IP2형 운반물	IP3형 운반물
제1종 표면오염물체	IP1형 운반물	IP1형 운반물
제2종 표면오염물체	IP2형 운반물	IP2형 운반물