법령추가(제정)

* 중·저준위방사성폐기물 운송선박의 방사선안전관리 등에 관한 기술기준

(1) 용어의 정의

① 화물구역 : 선박 안에서 방사성내용물이 들어있는 운반물 등 화물이 적재되는 구역

② 고박장치 : 화물을 선체 또는 화물단위체 등에 고정시키기 위하여 사용되는 장치

③ 작업종사자구역 : 방사선관리실․오염검사실 및 폐기물보관실 등 운반작업종사자가 출입하는 구역

④ 일반인구역 : 조타실․기관구역․거주구역 및 그 밖의 작업구역 등 주로 승무원이 출입하는 구역

⑤ 배기설비 : 기체상의 방사성물질이나 그에 의하여 오염된 기체를 정화하거나 배출하는 설비로서 정화필터․배기관 및 배기구 등을 말한다.

⑥ 배수설비 : 액체상의 방사성물질이나 그에 의하여 오염된 액체를 정화하거나 보관하는 설비로서 정화필터․저장조․배수관 및 배수구 등을 말한다.

(2) 화물구역의 차폐벽/차폐물 설치 기준

① 작업종사자구역 : 시간당 0.0075 mSv와 사람의 피폭선량이 연간 5 mSv를 초과하지 않는 범위 안에서 선박의 운항시간을 고려하여 산출된 방사선량 중 더 작은 방사선량

② 일반인구역 : 시간당 0.0018 mSv와 사람의 피폭선량이 연간 1 mSv를 초과하지 않는 범위 안에서 선박의 운항시간을 고려하여 산출된 방사선량 중 더 작은 방사선량

③ 선박의 표면 : 시간당 2 mSv

(3) 화물구역의 온도기준

화물구역의 평균 온도는 55 ℃ 이하로 유지될 수 있도록 배기설비 또는 냉각장치를 갖추어야 하며 다른 구역에서 사용하는 장치와는 별개의 계통으로 할 것. 다만, 화물구역의 구조가 배기설비 또는 냉각장치가 없는 상태에서 내부의 평균 온도가 항상 55℃ 이하로 유지되는 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 방사선관리설비 내 방사선안전관리에 필요한 장비․장구

① 방사선측정기

- 재화중량톤수 800톤 미만 : 4대 이상

- 재화중량톤수 800톤 이상 1600톤 미만 : 5대 이상

- 재화중량톤수 1600톤 이상 : 6대 이상

② 방사능오염측정기

- 재화중량톤수 800톤 미만 : 4대 이상

- 재화중량톤수 800톤 이상 1600톤 미만 : 5대 이상

- 재화중량톤수 1600톤 이상 : 6대 이상

③ 기체 방사능농도측정기 : 1대 이상

④ 액체 방사능농도측정기 : 1대 이상

⑤ 개인선량계 : 선박의 승선인원 수 이상

⑥ 개인방사선경보기 : 선박의 승선인원 수 이상

⑦ 개인보조선량계 : 선박의 승선인원 수 이상

[문제] 중·저준위방사성폐기물 운송선박의 방사선안전관리 등에 관한 기술기준에 대한 설명이다. 올바르지 못한 것은?

① 방사선관리실․오염검사실 및 폐기물보관실 등 운반작업종사자가 출입하는 구역을 작업종사자구역이라고 한다.

② 조타실․기관구역․거주구역 및 그 밖의 작업구역 등 주로 승무원이 출입하는 구역을 일반인구역이라고 한다.

③ 선박 안에서 방사성내용물이 들어있는 운반물 등 화물이 적재되는 구역을 화물구역이라고 한다.

④ 기체상의 방사성물질이나 액체상의 방사성물질을 정화하거나 배출하는 설비를 고박장치라고 한다.

[sol] ④

고박장치 : 화물을 선체 또는 화물단위체 등에 고정시키기 위하여 사용되는 장치

[문제] 다음 (    )안에 들어갈 적당한 말을 순서대로 나열한 것은?

중·저준위방사성폐기물 운송선박의 화물구역에서 작업종사자가 출입하는 구역은 시간당 (    )mSv와 사람의 피폭선량이 연간 (    )mSv를 초과하지 않는 범위 안에서 선박의 운항시간을 고려하여 산출된 방사선량 중 더 작은 방사선량이 되도록 차폐벽이나 차폐물을 설치하여야 한다.

① 0.0075, 5    ② 0.0018, 1    ③ 0.0075, 20    ④ 0.0018, 20

[sol] ①