올 1회 mt실기 필답 문제. 기사

1.ks-d-0213 규정된 시험편의 종류와 용도 사용방법 기술

2.LNG압력 용기 자분 탐상시 ~~ 시험 절차서 작성 (규격에 맞게)

3.중심 도체법 측정시 장점 및 특성

4.시험체의 시방서 작성

5.결함 등급분류

6.연속법 대신 잔류법 쓰는 이유

7.인상력으로 해서 자분 탐상을 할수 없다. 그 이유는?

이 문제는 아는 형이 시험을 보고 적어 준것으로서 정확도 90%

올 2회 실기 필답. 기사

1.ks-d-0213 규정된 시험편의 종류와 용도 사용방법 기술--6점

2.봉재를 코일법으로 자분 탐상 시험시 발생하는 반자계를 정의하고 이를 줄이기 위한 대책을 설명--4점 ? 6점?

3.ks-d-0213 시험 기록 사항 빈칸 채우기--- 10점

(빈칸을 부분적으로 생략을 했기 때문에 완점 암기 필요.)

4.그래프(결함 깊이 측정 전류) 작성문제로서 보기에는 교류, 직류, 직류충격전류, 반파직류 --- 8점

5.자분 탐상시 가장 적합한 자화방법을 선택시 고려 사항 3가지 --9점

6.자분 모양 관찰시 결함이 아닌 유사모양지시로 의문시 되는 지시가 나타 났을때 이를 확인하는 방법 3가지 쓰시오.---

(자분 탐상 도중 유사지시 모양이 아닌 관찰시 의사지시를 물어본 문제)