2005년 자기탐상산업기사 1회

1. C형 표준시험편은 어떤 경우에 사용하는가?(6)

2. 1m 거리에서 100 ㏓의 조도일 때 500㏓가 되려면 광원에서 시험품 표면까지의 거리는 얼마이어야 하는가?(5)

3. C ∧ 3000 중 ∧이 의미하는 뜻은?(5)

4. KSD 0213 시험에 기록할 사항을 쓰시오(10)

1) 시험체 :

2) 시험조건 :

3) 시험장치 :

4) 자분의 종류 :

5) 자분의 분산매 :

6) 자화시기 :

7) 통전시간 :

5. 자외선 조사등에서 스위치, 케이블, 안정기외의 2가지 구성요소는?(4)

6. 직류전류를 사용하여 결함을 발견하였다. 이 지시가 표면불연속인지 표면하불연속인지 확인하는 방법은?(5)

7. 습식자분탐상용 분산매가 갖추어야할 특성 5가지는?(5)

8. 습식자분탐상시험 분산매의 알카리성은 얼마를 초과할 수 없는가?(5)