2005년 자기탐상 기사 1회

1. MT시험결과 나타난 지시가 아래와 같이 추정시 의사모양인지 확인하는 방법?(8)

- 자기펜 자국

- 전류지시

- 표면거칠기 지시

- 재질경계지시

2. 시험체의 가동 중 발생 가능한 균열 3가지는?(3)

3. MT에서 케로신 페트롤리움 하이드로 카본의 용도를 설명하시오(3)

4. 링시험편은 중심도체 자화법을 이용한 건식, 습식형광 비형광 자분탐상검사에서 전반적 성능, 감도 평가에 이용된다.

1,400A의 자화전류와 건식자분을 사용시 ASME 코드에서 몇 개 이상의 구멍이 나타나야 시험장치 성능이나 탐상감도가 적정하다고 평가할 수 있는가?(3)

5.KS규격에서 모양, 집중성에 따라 자분탐상검사 결과 얻은 자분모양 4가지를 분류하시오(8)

6. KSD0213에서 규정하는 A형 시험편 사용 후 세척방법과 보관방법은?(6)

- 세척방법 :

- 보관방법 :

7. ASME코드에 따라 MT 시험 수행시 시스템 성능점검에 사용되는 시험편의 명칭 크기, 특장은?(6)

8. 8각 자장지시계 사용 측정결과가 불만족하게 되는 원인 2가지(측정행위는 올바른 자세였음)(6)

9. 표면직하 결함 자부탐상검사시 자화전류 종류, 자분종류에 따라 검출감도가 다르게 나타난다. 전류와 자분종류를 선택하시오(그래프)(4)