국가기술자격검정 필기시험문제
2008년 기능사 제4회 필기시험				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별
침투비파괴검사기능사	7474	1시간	B
※ 답안카드 작성시 시험문제지 형벌누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수험자의 귀책사유임을 알려드립니다.

1. 침투탐상검사에 사용되는 현상제에 대한 설명 중 틀

린 것은?

가. 높은 농도의 형광물질이어야 한다.

나. 침 투액을 흡출하는 능력 이 좋아야 한다.

다. 일반적으로 습식, 건식, 속건식 현상제로 분류한다.

라. 시험 표면 에 대한 부착성 이 좋고, 현상막을 제거

하기 좋아야 한다.

2. 침투액의 침투성은 침투탐상시험에서 어떤 물리적 현

상을 이용한 것인가?

가. 습도와 끊는점	나. 압력과 대기압

다. 표면장력과 적심성	라. 원자번화 밀도차

3. 다음 중 침적법으로 침투액을 적용한 후 다음 공정을

쉽고 안전하게 하기 위하여 반드시 필요한 처리는?

가. 분무처리	나. 솔질처리

다. 배액처리	라. 유화처리

4. 침투탐상시험시 미세한 표면균열을 검출하는데 가장

감도가 높은 시험법은?

가. 수세성 염색침투탐상시험법

나. 수세성 형광침투탐상시험법

다. 후유화성 형광침투탐상시험법

라. 용제제거성 염색침투탐상시험법

5. 후유화성 침투탐상시험에서 유화제를 사용하는 목적

으로 옳은 것은?

가. 의사지시를 제거시켜 준다.

나. 현상제의 흡출작용을 도와준다.

다. 침투제의 침투작용을 도와준다.

라. 물로 세척이 용이하도록 도와준다

6. 다음과 같은 특징을 모두 가지고 있는 침투탐상검사

법은?

— 넓은 시험 면을 한 번의 조작으로 탐상 가능

— 다량의 소형 부품을 신속히 탐상하는데 적합

— 다양한 재질, 크기 및 형상의 시험체와 여러 종류

의 결함을 탐상하는데 적용

— 얕은 표면의 결함 검출에 신뢰성이 떨어짐

— 수도설비, 자외선등이 필요함

가. 수세성 형광침투탐상검사

나. 후유화성 형광침투탐상검사

다. 용제제거성 염색침투탐상검사

라. 용제제거성 형광침투탐상검사

7. 침투탐상 시험장치의 배치시 고려할 사항으로 가장

거리가 먼 것은?

가. 음향방출시설	나. 환기시설의 상태

다. 탐상장치의 크기	라. 시험체의 형상 및 수량

8. 다음 중 침투탐상시험에서 침투시간에 미치는 영향과

무관한 인자는?

가. 현상방법

나. 재질의 종류

다. 검출하려는 결함의 종류

라. 시험체와 침투액의 온도

9. 다음 중 침투탐상시험용 현상제에 사용되지 않는 것

은?

가. 황산칼슘	나. 산화티탄

다. 벤토나이트	라. 산화마그네슘

10. 탐상제 중 건식현상제의 상태를 점검하는 방법으로

가장 적절한 것은?

가. 비중 측정을 한다.

나. 보통 육안으로 관찰한다.

다. 용액에 녹여 점도시험을 한다.

라. 자외선등으로 형광물질 오염 여부를 확인한다.

11. 거치식 침투탐상 시험장치의 세척탱크 위에 자외선

등이 설치되어 있는 주된 용도는?

가. 초음파 세척을 원활히 하기 위해서

나. 세척 후 시험체를 건조시키기 위해서

다. 침투액에 존재하는 이물질을 제거하기 위해서

라. 세척과정에서 잉여 형광침투액이 제거되었는가를

확인하기 위해서

12. 다음은 각종 비파괴시험에 대한 설명이다. 옳은 것

은?

가. 시험체의 양쪽 면에 접근할 수 없으면 초음파탐상

시험은 적용할 수 없다.

나. 열교환기 배관의 응력부식 균열의 검출에는 방사선

투과시험이 가장 효과적으로 이용된다.

다. 관, 선재 등의 표면결함을 고속으로 검출할 수 있

는 효과적인 방법은 침투탐상시험이다.

라. 압력용기 용접부의 슬래그 횬입을 검출하는데 효과

적인 방법은 방사선투과시험이다.

13. 자분탐상 시험결과 지시의 기록은 중요한 사항이다.

다음 지시모양의 기록방법 중 그 정확성이 가장 낮

은 것은?

가. 전사에 의한 방법

나. 스케치에 의한 방법

다. 사진촬영에 의한 방법

라. 래커(Lacquer)를 이용하여 고착시키는 방법

14. 다음 중 가청주파수의 한계는 얼마 정도인가?

가. 2kHz   나. 20kHz   다. 200kHz   라. 2000kHz

15. 방사선투과시험에서 투과도계를 사용하는 목적은?

가. 식별도를 측정하기 위함이다.

나. 필름 입상성을 측정하기 위함이다.

다. 필름 콘트라스트를 측정하기 위함이다.

라. 피사체 콘트라스트를 측정하기 위함이다.

16. 다음 중 시험체의 내부결함을 검출하기에 적합한 비

파괴 검사법만으로 나열된 것은?

가. 방사선투과시험, 침투탐상시험, 누설검사

나. 초음파탐상시험, 자분탐상시험, 침투탐상시험

다. 방사선투과시험, 침투탐상시험, 와전류탐상시험

라. 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 중성자투과시험

17. 결함에 관한 정보를 파악하기 위한 비파괴검사법으

로서 다음 중 표면의 선형 결함 깊이를 측정하는데

가장 효과적인 방법은?

가. 자분탐상시험	나. 침투탐상시험

다. 전자유도시험	라. 방사선투과시험

18. 와전류탐상시험 기기에서 게인(Gain)이란 조정장치

는 다음 중 무엇과 관계되는가?

가. 위상(phase) 조정	나. 감도(sensitivity) 조정

다. 평형(balance) 조정    라. 진동수(frequency) 조정

19. 수세성-형광침투탐상시험의 장점을 설명한 것으로

틀린 것은?

가. 표면이 비교적 거친 시험체에 적합하다.

나. 사용하기 쉽고 탐상제의 비용이 경제적이다.

다. 넓은 면적을 한 번의 조작으로 탐상할 수 있다.

라. 얕고 미세한 결함의 탐상에 감도가 가장 우수하다.

20. 비파괴시험법과 그 기본 원리가 틀리게 연결된 것

은?

가. 음향방출시험 : 유체흐름

나. 중성자투과시험 : 투과성

다. 초음파탐상시험 : 펄스반사

라. 와전류탐상시험 : 전자유도작용

21. 누설검사시 1기압을 나타낸 것으로 틀린 것은?

가. 760mmHg	나. 760Torr

다. 980kg/cm2	라. 1013mbar

22. 시험체의 내부와 외부, 즉 계와 주위의 압력차를 만

들 때 주위의 압력은 대기압으로 두고 계의 압력을

가압하거나 감압하여 결함을 탐상하는 비파괴검사법

은?

가. 누설시험	나. 침투탐상시험

다. 초음파탐상시험	라. 와전류탐상시험

23. 공기중에서 초음파의 주파수가 5MHz 일 때 물속에

서의 파장은 몇 mm가 되는가?

(단, 물에서의 초음파 음속은 1500m/s 이다.)

가. 0.1	나. 0.3     다. 0.5     라. 0.7

24. 다음 중 자분탐상검사의 특징에 대한 설명으로 틀린

것은?

가. 표면 및 표면직하 균열의 검사에 적합하다.

나. 자속은 가능한 한 결함면에 수직이 되도록 하여야

검사에 유용하다.

다. 사용되는 자분은 시험체 표면의 색과 구별하기 쉬

운 색을 선정하여햐 대배가 잘 된다.

라. 시험체의 두께 방향으로 발생된 결함 깊이와 형상

에 관한 정보를 얻기가 쉽다.

25. 건식현상제를 사용하는 수세성 형광침투탐상시험의

공정으로 옳은 것은?

가. 전처리 → 현상처리 → 침투처리 → 세척처리 →

건조처리 → 관찰 → 후처리

나. 전처리 → 세척처리 → 현상처리 → 침투처리 →

건조처리 → 관찰 → 후처리

다. 전처리 → 현상처리 → 세척처리 → 건조처리 →

침투처리 → 관찰 → 후처리

라. 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 건조처리 →

현상처리 → 관찰 → 후처리

26. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에 규정된 대비시험편의 종류가 아닌 것은?

가. A형     나. B10형     다. B50형     라. C형

27. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W

0914)에 규정된 검사 방법의 적용 대상이 아닌 것

은?

가. 시료 검사	나. 정비 검사

다. 최종 검사	라. 공정 중 검사

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에서 현상제를 제거하기 위한 후처리과정이

필요한 경우 올바른 방법이 아닌 것은?

가. 브러싱으로 제거한다.   나. 산세척으로 제거한다.

다. 물스프레이로 분사한다. 라. 천으로 닦아낸다.

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에 따라 유화제를 사용하는 경우 이의 적용

방법으로 적당하지 않은 것은?

가. 침지     나. 분무     다. 붓기     라. 붓칠

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에 의한 탐상시험시 표준으로 하는 시험체와

침투액의 온도 범위로 옳은 것은?

가. 5 ∼ 40℃              나. 15 ∼ 50℃

다. 25 ∼ 60℃             라. 30 ~ 80℃

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)의 규정에 의하면 표준 침투시간에 따라 강

재질의 제품을 침투처리할 때 다음 중 침투시간이

다른 경우는?

가. 용접부의 갈라짐         나. 단조품의 갈라짐

다. 주조품의 용탕 경계      라. 용접부의 융합 불량

32. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W

0914)에 규정된 형광침투제에 대한 형광 휘도의 최

대 점검 주기로 옳은 것은?

가. 매일 1회	나. 매주 1회

다. 매월 1회	라. 3개월에 1회

33. 배관 용접우의 비파괴시험 방법(KS B 0888)의 침투

지시 모양의 관찰에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 자연광 또는 백색광 아래에서 관찰한다.

나. 시험면의 밝기는 최소한 100[lx]이상이어야 한다.

다. 현상제 적용 후 7~60분 사이에 실시하는 것이 바

람직하다.

라. 의사지시 여부를 확인하기 위하여 확대경을 사용할

수 있다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에서 지시모양의 분류시 갈라짐에 의하지 않

은 침투지시 모양 중 그 길이가 나비의 3배 이상인

것을 나타내는 것은?

가. 연속 침투지시모양	나. 분산 침투지시모양

다. 선상 침투지시모양      라. 원형상 침투지시모양

35. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W

0914)에 따른 수세성 침투액의 제거 규정으로 옳은

것은?

가. 수세성 침투액은 수동의 물 스프레이를 사용하여

제거해서는 안된다.

나. 저감도가 요구되는 시험에서는 부품을 물에 담가

교반하여 제거해도 된다.

다. 자동의 물 스프레이로 세척할 때 물의 스온은

5~52℃로 유지하여야 한다.

라. 손 작업의 천으로 여분의 침투액을 닦아 낼 때는

현상액으로 적신 천 또는 타월을 사용하여야 한다.

36. 비파괴검사-침투탐상검사-일반 원리(KS B ISO

3452)에 규정한 규격의 적용에 대한 설명으로 틀

린 것은?

가. 합격 또는 불합격의 레벨을 규격에서 규정하고 있

다.

나. 현장검사와 같이 제조 및 가동 중 재료와 기기의

침투탐상검사에 대한 일반 지침에 대하여 규정한

다.

다. 탐상 표면이 통상적으로 비흡수성이고, 침투탐상

공정을 적용하는데 적당할 경우 사용할 수 있다.

라. 재료나 기기의 표면으로 열린 겹침, 주름, 균열, 기

공 및 틈과 같은 불연속을 검출하기 위해 사용된

다.

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에 규정된 침투지시모양의 결함에 해당되지

않는 것은?

가. 갈라짐	나. 용입불량

다. 선상 결함	라. 원형상 결함

38. 비파괴검사-침투탐상검사-제3부:대비시험편(KS B

ISO 3452-3)에 따른 1형 대비시험편은

35×100×2mm 치수의 직사각형으로 되어 있으며,

시험편은 황동판 위에 균일한 니켈-크롬층으로 두

께별로 도금되어 있다. 다음 중 규정된 도금 두께(μ

m)가 아닌 것은?

가. 20      나. 30      다. 40      라. 50

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에서 샘플링 검사인 경우 합격한 로트의 모든

시험체에 대하여 표시를 할 때 옳은 것은?

가. 시험체에 Ⓟ 의 기호 또는 착색(황색)으로 표시한다.

나. 시험체에 P 로 각인 또는 착색(적색)으로 표시한다.

다. 시험체에 Ⓡ 의 기호 또는 착색(황색)으로 표시한다.

라. 시험체에 R 로 부식 또는 착색(적색)으로 표시한다.

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B

0816)에서 시험체의 일부분을 시험하는 경우, 시험

하는 부분의 전처리에 대한 규정으로 옳은 것은?

가. 시험부 중심에서 바깥쪽으로 10mm 넓은 범위를

깨끗하게 한다.

나. 시험부 중심에서 바깥쪽으로 25mm 넓은 범위를

깨끗하게 한다.

다. 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 10mm 넓은 범위를

깨끗하게 한다.

라. 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 25mm 넓은 범위를

깨끗하게 한다.

41. 컴퓨터 바이러스에 관련된 설명 중 바르지 못한 것은?

가. 컴퓨터 바이러스는 컴퓨터의 기능을 마비시킬 수도

있다.

나. 백신 프로그램은 바이러스가 출현할 때만 실행해

야 한다.

다. 바이러스가 존재할 수 없도록 예방에 힘써야 한

다.

라. 플로피 디스켓도 반드시 바이러스 체크를 한 후에

사용해야 한다.

42. 디지털 신호를 전화선을 통하여 직접 전달될 수 있

도록 아날로그 신호로 바꾸어 주고, 전화선을 통해

전송된 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는

장치는?

가. 누산기	나. 에뮬레이터

다. 레지스터	라. 모뎀

43. 중앙처리장치와 주기억장치의 속도 차이를 극복하기

위해 사용되는 것은?

가. 레스스터	나. 캐시

다. 스위치	라. 채널

44. 웹 페이지 검색엔진의 유형으로 옳지 않은 것은?

가. 주소 검색 방식	나. 웹 인덱스 방식

다. 웹 디렉토리 방식      라. 메타 검색 방식

45. 다음 중 프로토콜(ProtocoI)을 바르게 설명한 것은?

가. 모뎀과 같은 신호 변환 장치이다.

나. 컴퓨터 통신을 위한 사용자 규칙을 말한다.

다. 두 통신 매체 간의 정보교환에 필요한 규약을 말한

다.

라. 인터넷을 활용하여 파일을 업로드 하는 것을 말한

다.

46. 순철은 동소변태를 수반하게 되는데 910℃에서 일

어나는 변태를 무엇이라 하는가?

가. A0변태	나. A2변태

다. A3변태	라. A4변태

47. 다음 중 금속의 이온화 경향에 대한 설명으로 옳은

것은?

가. 금속원자가 전자를 잃고 음이온으로 되려는 성질을

이온화 경향이라 한다.

나. 이온화 경향이 큰 금속은 환원력이 작아서 산화되

기 어렵다.

다. 이온화 경향이 큰 것부터 나열하면 K > Ca > Na

> Mg > Al 순이다.

라. 수소보다 이온화 경향이 큰 금속은 습기가 있는 대

기중에서 부식되기 어렵다.

48. 금속의 소성변형에서 냉간가공시 줄어드는 것은?

가. 경도	나. 인장강도

나. 내력	라. 연신율

49. 샤르피 충격시험으로 금속의 기계적 성질을 알 수

없는 것은?

가. 인성     나. 경도     다. 메짐     라. 취성

50. 알루미늄에 10~13% Si를 함유하고, 용융점이 낮고,

유동성이 좋은 알루미늄합금은 무엇인가?

가. 실루민	나. 라우탈

다. 두랄루민	라. 하이드로날륨

51. 다음 중 비정질 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 전기저항이 크다.

나. 강도는 높고 연성도 크나 가공경화는 일으키지 않

는다.

다. 비정질 합금의 제조법에는 단롤법, 쌍롤법, 윈심

급냉법 등이 있다.

라. 액체급냉법에서 비정질재료를 용이하게 얻기 위해

서는 합금에 함유된 이종원소의 원자반경이 같아야

한다.

52. 다음 중 면심입방격자의 표시로 옳은 것은?

가. FCC     나. BCC     다. CHP     라. HCP

53. 알루미늄의 방식을 위해 표면을 전해액 중에서 양극

산화 처리하여 치밀한 산화피막을 만드는 방법이 아

닌 것은?

가. 수산법	나. 황산법

다. 크롬산법	라. 수산화암모늄법

54. 공정점 4.3%C 에서는 융액으로부터 ϒ-고용체와 시

멘타이트가 동시에 정출한다. 이 때의 공정 조직명

은?

가. 페라이트	나. 펄라이트

다. 오스테나이트	라. 레데뷰라이트

55. 18-8 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 상자성체이다.

나. 내식성이 우수하다.

다. 오스테나이트계이다.

라. 18%Cr - 8%Ni 의 합금이다.

56. 온도의 변화에 따라 선팽창 계수나 탄성률 등의 변

화가 없는 불변강이 아닌 것은?

가. 인바	나. 엘린바

다. 슈퍼인바	라. 베빗메탈

57. 다음은 고속도 공구강 중 W 계와 Mo 계를 설명한

것으로 틀린 것은?

가. W 계에 비해 Mo 계의 비중이 높다.

나. W 계에 비해 Mo 계의 공구강이 인성이 높다.

다. W 계에 비해 Mo 계의 공구강이 담금질 온도가 낮

다.

라. W 계에 비해 Mo 계의 열전율이 양호하여 열처리

가 잘된다.

58. 다음 피복아크 용접봉의 피복배합제 성분 중에서 탈

산제 작용을 하는 것은?

가. 석회석	나. 규산칼리

다. 셀룰로즈	라. 망간철

59. 직류 역극성에서 아르곤 가스를 사용하는 경우에 생

기는 작용으로 아르곤의 이온이 모재와 충돌함으로

써 모재 표면의 산화막을 제거하는 현상을 무엇이라

하는가?

가. 산화 작용	나. 청정 작용

다. 폭발 작용	라. 드레싱 작용

60. 산소 용기 사용상 주의 사항 중 잘못된 것은?

가. 통풍이 잘되고 직사광선이 없는 곳에 보관한다.

나. 밸브 개폐는 조용히 한다.

다. 사용 전에 가스누설검사를 반드시 냄새로 한다.

라. 사용이 끝난 용기는 「빈병」 이라 표시하고, 실병

과 구분하여 보관한다.