와전류검사방법에 사용되는 시험방법을 분류하면 시험코일이 임피던스 변화의 검출방법에 의한 분류 또는 자기 비교 방식, 표준 비교 방식과 같은 시험 코일의 사용 방식에 따른 분류 방식 등으로 구별 하여 생각할 수 있습니다.

먼저, 시험 코일 사용 방식에 따른 분류를 보면,

① 관통코일(Encircling coil)을 이용한 시험방법 : 원주형 코일이 시험품을 관통하면서 시험을 하는 방법으로서 외경이 작은 관, 환봉, 선등의 검사에 적합하며, 시험품의 외표면의 결함(미세 균열, 부식등)검출에 우수하다. 또한 관 내표면의 결함에 대해서는 와전류가 침투할 수 있는 시험 주파수를 사용하면 검출이 가능하다.

② 내삽코일(Bobbin coil, inside coil)을 이용한 시험방법 : 관의 중심에 동심의 원주형 코일을 넣어 내측으로부터 탐상하는 방법으로 열교환기 튜브의 보수 검사등의 검사에 적합하다. 특히 관 내면으로 시험 코일이 지나가면서 검사를 수행하므로 내면결함(종방향 균열, 국부부식, 찌그러짐, 투자율 변화, 금속성 고착물등)에 대해 검출력이 우수하다.

③ 표면 코일(Probe coil)을 이용한 시험방법 : 이 방법은 시험 코일을 검사할 시험편의 표면에 접근시켜 검사를 행하는 방법으로 관통코일 및 내삽형 코일과 비교해서 와전류가 작용하는 영역이 좁기 때문에 미세한 표면 결함(균열) 검출에 적합하다.

또한, 시험 코일의 임피던스 변화의 검출 방법에 의한 분류를 보면

① 임피던스 시험(Impedance testing) - 현재 산업현장에 가장 많이 사용되는 방법

② 위상 분석 시험(Phase analysis testing)

③ 변조 분석 시험(Modulation analysis testing)