출 제 기 준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무 분야	초음파비파괴검사				자격 종목	초음파비파괴검사기사				적용 기간	2007.01.01 ~ 2011.12.31
○직무내용 : 고객의 요구하는 바에 따라 초음파비파괴검사를 실시하고 그 결과를 평가하여 건전성 여부를 결정하는 직무
필기검정방법		객관식					문제수	과목당 20문항 (5과목)	시험시간			2시간 30분
필 기 과목명			출제 문제수	주요항목				세 부 항 목	세 세 항 목
초음파탐상시험원리			20	1. 비파괴검사의 특성 2. 초음파탐상시험의 기초 이론				1. 비파괴시험의 종류 및 특성 2. 비파괴적인 응력, 하중에 관한 기초 지식 3. 초음파탐상시험의 적용 4. 초음파탐상시험의 장․단점 5. 초음파탐상시험의 신뢰성 1. 초음파의 발생과 전파 2. 반사, 투과와 굴절 3. 산란과 감쇠 4. 진동자의 종류와 특성 5. 지향성과 반사율 6. 근거리, 원거리 음역 7. 거리 진폭 특성 8. 기타 기초이론	1. RT, MT, PT, ET, LT 기타 NDT의 원리 2. RT, MT, PT, ET, LT 기타 NDT기법의 종류와 특성 3. UT와 RT, MT, PT, ET, LT 기타 NDT의 특성 비교 1. 비파괴적인 응력, 하중의 기초 지식 1. UT의 적용 특성 1. UT의 장․단점 1. 초음파탐상시험의 신뢰성 1. 초음파의 발생 2. 초음파의 전파 1. 반사 2. 투과 3. 굴절 1. 산란 2. 감쇠 1. 진동자의 종류 2. 진동자의 특성 1. 지향성 2. 반사율 1. 근거리 음역 2. 원거리 음역 1. 거리 진폭 특성 1. 기타 기초이론
				3. 초음파탐상시험의 원리 4. 초음파탐상시험의 관리				1. 결함에서 초음파의 반사와 지향성 2. 수직탐상시험 원리 3. 경사각탐상시험 원리 4. 두께측정 원리 5. 기타 탐상시험원리 1. 초음파의 제반 영향과 주의해야 할 사항 2. 초음파탐상기기의 관리	1. 결함에서 초음파의 반사 2. 결함에서 초음파의 지향성 1. 수직탐상시험 원리 1. 경사각탐상시험 원리 1. 두께측정 원리 1. 기타 탐상시험원리 1. 초음파의 제반 영향 2. 초음파탐상 시 주의해야 할 사항 1. 초음파탐상기기의 관리
초음파탐상검사			20	1. 초음파탐상시험의 장치 2. 초음파탐상시험 기술 3. 탐상시험 결과의 해석 및 판정				1. 초음파탐상장치의 회로와 기능 2. 탐상기의 표시방법 및 조정방법 3. 탐촉자의 구조와 특성 4. 표준 및 대비 시험편 5. 특수 탐상장치 6. 기타 시험기기와 재료 1. 탐상방법의 종류와 특성 2. 수직탐상법의 적용 3. 경사각탐상법의 적용 4. 화면 표시방법 5. 판재의 탐상 6. 주․단조품의 탐상 7. 용접부의 탐상 8. 기타 특수 재료의 탐상 1. 결함의 종류 2. 결함의 해석 3. 결함의 판정 및 후속 조치	1. 초음파탐상장치의 회로 구성 2. 초음파탐상장치의 회로 기능 1. 탐상기의 표시방법 2. 탐상기의 조정 방법 1. 탐촉자의 구조 2. 탐촉자의 특성 1. 표준 시험편 2. 대비 시험편 1. 특수 탐상장치 1. 기타 초음파탐상시험 기기 2. 기타 초음파탐상시험 재료 1. 탐상방법의 종류 2. 탐상방법의 특성 1. 수직탐상법의 적용 1. 경사각탐상법의 적용 1. A-스코프 2. B-스코프 3. C-스코프 4. 기타 스코프 1. 판재의 탐상 1. 주․단조품의 탐상 1. 용접부의 탐상 1. 기타 특수 재료의 탐상 1. 결함의 종류 1. 결함의 해석 1. 결함의 판정 및 후속 조치
초음파탐상 관련규격 및 컴퓨터 활용			20	1. 관련 국내규격 2. 주요 외국 관련 규격 3. 컴퓨터 활용법				1. 탐상조건 2. 탐상 방법 3. 탐상결과 및 분류 1. 탐상조건 2. 탐상 방법 3. 탐상결과 및 분류 1. 컴퓨터 활용 2. 컴퓨터 보안 3. 컴퓨터 정보망 활용 4. 인터넷과 정보검색 5. 컴퓨터 윤리	1 탐상장치의 성능 측정(이하 특정시험체에 대해 적용) 2. 탐촉자의 성능 측정 3. 표준 및 대비시험편 4. 탐상장치의 점검 1. 탐상방향 및 탐상면 2. 진동자의 선택 3. 초음파탐상기의 조정 4. 에코높이 및 위치의 측정 1. 결함의 치수 측정 2. 결함의 위치 결정 3. 시험 절차서 내용 4. 시험결과 기록 방법 5. 시험결과에 의한 결함분류 6. 시험절차서에 의한 판정방법 1 탐상장치의 성능 측정(이하 특정시험체에 대해 적용) 2. 탐촉자의 성능 측정 3. 표준 및 대비시험편 4. 탐상장치의 점검 1. 탐상방향 및 탐상면 2. 진동자의 선택 3. 초음파탐상기의 조정 4. 에코높이 및 위치의 측정 1. 결함의 치수 측정 2. 결함의 위치 결정 3. 시험 절차서 내용 4. 시험결과 기록 방법 5. 시험결과에 의한 결함분류 6. 시험절차서에 의한 판정방법 1. 하드웨어 기본 2. 소프트웨어 기본 1. 정의 2. 바이러스 3. 백신 등 1. 컴퓨터 정보망 활용 1. 인터넷과 정보검색 1. 컴퓨터 윤리
금속재료학			20	1. 철강재료 2. 비철재료의 합금 3. 분말합금과 신소재 4. 재료시험				1. 재료의 조직과 성질 2. 첨가 원소의 영향 3. 기계적 성질 4. 소재의 제조와 용도 1. 비철 및 그 합금의 개요 2. 동, 알루미늄 및 그 합금 3. 마그네슘, 아연 및 그 합금 4. 납, 주석, 귀금속, 기타 금속과 그 합금 5. 비철과 그 합금 열처리 1. 분말합금 2. 신소재 1.재료시험법	1. 탄소강 2. 합금강 3. 주강 4. 주철 1. 합금 2. 불순물 1. 경도와 강도 2. 표면경화 및 열처리 1. 탄소강 2. 합금강 3. 주강 4. 각종주철 1. 종류 2. 특징 1. 주성분과 제조 2. 성질과 용도 1. 주성분과 제조 2. 성질과 용도 1. 주성분과 제조 2. 성질과 용도 1. 가공열처리 1. 종류 및 제조방법 1. 신소재의 종류 및 특성 2. 신소재 제조 1. 기계적 시험 2. 기타 시험
용접일반			20	1.용접일반 이론				1. 아크용접 2. 가스용접 3. 전기저항용접 4. 납 땜 5. 절단 및 가공 6. 용접시공 및 검사	1. 용접의 총론 2. 피복아크용접 3. 서브머지드 아크용접 4. 불활성가스(TIG) 아크용접 5. 불활성가스(MIG) 아크용접 6. 탄산가스(CO2) 아크용접 7. 기타 아크용접 1. 가스용접의 개요, 장치 및 기구, 용접재료 2. 가스용접 기법, 기타관련 사항 1. 점용접 및 프로젝션 용접 2. 심용접 및 기타 전기저항 용접 1. 납땜의 개요 및 용제 1. 절단의 개요 및 가스절단 2. 특수절단 및 가스가공 3. 아크절단 1. 용접이음과 홈의 종류 2. 용접변형과 잔류응력 3. 용접결함의 생성과 특성 및 방지대책 4. 시험과 검사기호 5. 용접기호

직무 분야	초음파비파괴검사			자격 종목	초음파비파괴검사기사			적용 기간	2007.01.01 ~ 2011.12.31
○직무내용 : 고객의 요구하는 바에 따라 초음파비파괴검사를 실시하고 그 결과를 평가하여 건전성 여부를 결정하는 직무 ○수행준거 : 초음파탐상장비를 조작, 점검하고 용접부나 각종 재료를 초음파탐상장비를 이용하여 탐상하고 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정할 수 있을 것
실기검정방법		복합형(필답형 + 작업형)					시험시간			필답형 : 1시간30분, 작업형 : 30분 ∼ 60분
실기과목명			주요항목			세 부 항 목	세 세 항 목
초음파탐상 시험			1. 탐상장비의 조작 및 점검 2. 시험편의 사용법 3. 탐상기술 4. 결함평가 5. 보고서 작성 및 절차서 작성			1. 탐상장치 점검하기 2. 탐상장치 조작하기 1. 각종 재료를 탐상하기 2. 접합부를 탐상하기 1. 탐상신호를 해석하기 2. 탐상신호를 평가하기 1. 결함의 종류를 분류하기 2. 결함을 해석하기 3. 결함을 평가하기 1. 검사보고서를 작성하기 2. 주어진 규격에 따른 절차서 작성하기	1. 측정 전 탐상장치를 점검할 수 있어야 한다. 1. 탐상장치를 조작할 수 있어야 한다. 1. 스탭웨지 등 각종 재료를 탐상할 수 있어야 한다. 1. 용접 등 접합부를 탐상할 수 있어야 한다. 1. 탐상기에 나타난 신호를 해석할 수 있어야 한다. 1. 측정된 탐상신호를 평가할 수 있어야 한다. 1. 측정된 결함의 종류를 구분할 수 있어야 한다(원형 또는 선형) 1. 측정된 결함을 해석할 수 있어야 한다. 1. 측정된 결함을 평가할 수 있어야 한다. 1. 검사보고서를 작성할 수 있어야 한다. 1. 요구된 규격에 따른 절차서를 작성할 수 있어야 한다.